### Отчет о тестировании в RightMark Audio Analyzer

Тестируемое устройство | Wave mapper
Режим работы | 24-bit, 192 kHz
Звуковой интерфейс | MME
Маршрут сигнала | External loopback (line-out - line-in)
Версия RMAA | 6.2.5
Фильтр 20 Гц - 20 кГц | ДА
Нормализация сигнала | ДА
Изменение уровня | -2.2 дБ / -2.2 дБ
Режим МОНО | НЕТ
Частота сигнала калибрации, Гц | 1000
Полярность | инвертированная/инвертированная

#### Общие результаты

Неравномерность АЧХ (в диапазоне 40 Гц - 15 кГц), дБ | +0.02, -0.04 | Отлично
Уровень шума, дБ (А) | -79.8 | Средне
Динамические диапазон, дБ (А) | 80.1 | Хорошо
Гармонические искажения, % | 0.0062 | Очень хорошо
Гармонические искажения + шум, дБ(A) | -74.6 | Средне
Интермодуляционные искажения + шум, % | 0.024 | Хорошо
Взаимопроникновение каналов, дБ | -76.3 | Очень хорошо
Интермодуляции на 10 кГц, % | 0.023 | Хорошо
Общая оценка |  | Хорошо

#### Частотная характеристика

| Левый | Правый
От 20 Гц до 20 кГц, дБ | -0.20, +0.02 | -0.16, -0.00
От 40 Гц до 15 кГц, дБ | -0.04, +0.02 | -0.05, -0.00

#### Уровень шума

| Левый | Правый
Мощность RMS, дБ | -79.6 | -79.8
Мощность RMS, дБ (A) | -79.7 | -79.8
Пиковый уровень, дБ | -56.5 | -54.4
Смещение DC, % | -0.0 | -0.0

#### Динамический диапазон

| Левый | Правый
Динамический диапазон, дБ | +80.0 | +80.3
Динамический диапазон, дБ (А) | +80.1 | +80.1
Смещение DC, % | +0.00 | +0.00

#### Гармонические искажения + шум (-3 дБ)

| Левый | Правый
Гармонические искажения, % | +0.0061 | +0.0063
Гармонические искажения + шум , % | +0.0186 | +0.0188
Гармонические искажения + шум (A-взвеш.), % | +0.0185 | +0.0187

#### Интермодуляционные искажения

| Левый | Правый
Интермодуляционные искажения + шум, % | +0.0238 | +0.0239
Интермодуляционные искажения + шум (A-взвеш.), % | +0.0239 | +0.0238

#### Взаимопроникновение стереоканалов

| Левый | Правый
Проникновение на 100 Гц, дБ | -69 | -72
Проникновение на 1000 Гц, дБ | -74 | -77
Проникновение на 10000 Гц, дБ | -72 | -73

#### Интермодуляционные искажения (переменная частота)

| Левый | Правый
Интермодуляционные искажения + шум на 5000 Гц, | 0.0216 | 0.0214
Интермодуляционные искажения + шум на 10000 Гц, | 0.0238 | 0.0235
Интермодуляционные искажения + шум на 15000 Гц, | 0.0245 | 0.0244