### Отчет о тестировании в RightMark Audio Analyzer

Тестируемое устройство | Wave mapper
Режим работы | 16-bit, 44 kHz
Звуковой интерфейс | MME
Маршрут сигнала | External loopback (line-out - line-in)
Версия RMAA | 6.2.5
Фильтр 20 Гц - 20 кГц | ДА
Нормализация сигнала | ДА
Изменение уровня | -4.7 дБ / -4.7 дБ
Режим МОНО | НЕТ
Частота сигнала калибрации, Гц | 1000
Полярность | правильная/правильная

#### Общие результаты

Неравномерность АЧХ (в диапазоне 40 Гц - 15 кГц), дБ | +0.01, -0.03 | Отлично
Уровень шума, дБ (А) | -87.2 | Хорошо
Динамические диапазон, дБ (А) | 87.3 | Хорошо
Гармонические искажения, % | 0.0042 | Очень хорошо
Гармонические искажения + шум, дБ(A) | -78.2 | Средне
Интермодуляционные искажения + шум, % | 0.013 | Очень хорошо
Взаимопроникновение каналов, дБ | -87.7 | Отлично
Интермодуляции на 10 кГц, % | 0.013 | Очень хорошо
Общая оценка |  | Очень хорошо

#### Частотная характеристика

| Левый | Правый
От 20 Гц до 20 кГц, дБ | -0.59, +0.01 | -0.60, +0.01
От 40 Гц до 15 кГц, дБ | -0.03, +0.01 | -0.03, +0.01

#### Уровень шума

| Левый | Правый
Мощность RMS, дБ | -87.2 | -87.2
Мощность RMS, дБ (A) | -87.2 | -87.2
Пиковый уровень, дБ | -67.0 | -67.0
Смещение DC, % | -0.0 | -0.0

#### Динамический диапазон

| Левый | Правый
Динамический диапазон, дБ | +87.2 | +87.2
Динамический диапазон, дБ (А) | +87.3 | +87.3
Смещение DC, % | -0.00 | -0.00

#### Гармонические искажения + шум (-3 дБ)

| Левый | Правый
Гармонические искажения, % | +0.0042 | +0.0042
Гармонические искажения + шум , % | +0.0119 | +0.0119
Гармонические искажения + шум (A-взвеш.), % | +0.0122 | +0.0122

#### Интермодуляционные искажения

| Левый | Правый
Интермодуляционные искажения + шум, % | +0.0132 | +0.0132
Интермодуляционные искажения + шум (A-взвеш.), % | +0.0123 | +0.0124

#### Взаимопроникновение стереоканалов

| Левый | Правый
Проникновение на 100 Гц, дБ | -89 | -89
Проникновение на 1000 Гц, дБ | -86 | -87
Проникновение на 10000 Гц, дБ | -81 | -81

#### Интермодуляционные искажения (переменная частота)

| Левый | Правый
Интермодуляционные искажения + шум на 5000 Гц, | 0.0130 | 0.0127
Интермодуляционные искажения + шум на 10000 Гц, | 0.0136 | 0.0133
Интермодуляционные искажения + шум на 15000 Гц, | 0.0131 | 0.0131