### Отчет о тестировании в RightMark Audio Analyzer

Тестируемое устройство | Wave mapper
Режим работы | 16-bit, 44 kHz
Звуковой интерфейс | MME
Маршрут сигнала | External loopback (line-out - line-in)
Версия RMAA | 6.2.5
Фильтр 20 Гц - 20 кГц | ДА
Нормализация сигнала | ДА
Изменение уровня | -2.3 дБ / -2.2 дБ
Режим МОНО | НЕТ
Частота сигнала калибрации, Гц | 1000
Полярность | инвертированная/инвертированная

#### Общие результаты

Неравномерность АЧХ (в диапазоне 40 Гц - 15 кГц), дБ | +0.03, -0.17 | Очень хорошо
Уровень шума, дБ (А) | -81.1 | Хорошо
Динамические диапазон, дБ (А) | 81.1 | Хорошо
Гармонические искажения, % | 0.0051 | Очень хорошо
Гармонические искажения + шум, дБ(A) | -74.8 | Средне
Интермодуляционные искажения + шум, % | 0.021 | Хорошо
Взаимопроникновение каналов, дБ | -79.8 | Очень хорошо
Интермодуляции на 10 кГц, % | 0.021 | Хорошо
Общая оценка |  | Хорошо

#### Частотная характеристика

| Левый | Правый
От 20 Гц до 20 кГц, дБ | -0.64, +0.05 | -0.55, +0.09
От 40 Гц до 15 кГц, дБ | -0.17, +0.03 | -0.10, +0.06

#### Уровень шума

| Левый | Правый
Мощность RMS, дБ | -81.3 | -81.5
Мощность RMS, дБ (A) | -81.0 | -81.2
Пиковый уровень, дБ | -62.1 | -61.7
Смещение DC, % | -0.0 | -0.0

#### Динамический диапазон

| Левый | Правый
Динамический диапазон, дБ | +81.3 | +81.5
Динамический диапазон, дБ (А) | +81.1 | +81.1
Смещение DC, % | -0.00 | -0.00

#### Гармонические искажения + шум (-3 дБ)

| Левый | Правый
Гармонические искажения, % | +0.0051 | +0.0050
Гармонические искажения + шум , % | +0.0176 | +0.0173
Гармонические искажения + шум (A-взвеш.), % | +0.0183 | +0.0182

#### Интермодуляционные искажения

| Левый | Правый
Интермодуляционные искажения + шум, % | +0.0209 | +0.0206
Интермодуляционные искажения + шум (A-взвеш.), % | +0.0213 | +0.0212

#### Взаимопроникновение стереоканалов

| Левый | Правый
Проникновение на 100 Гц, дБ | -79 | -79
Проникновение на 1000 Гц, дБ | -80 | -78
Проникновение на 10000 Гц, дБ | -80 | -81

#### Интермодуляционные искажения (переменная частота)

| Левый | Правый
Интермодуляционные искажения + шум на 5000 Гц, | 0.0194 | 0.0191
Интермодуляционные искажения + шум на 10000 Гц, | 0.0215 | 0.0217
Интермодуляционные искажения + шум на 15000 Гц, | 0.0212 | 0.0209