### Отчет о тестировании в RightMark Audio Analyzer

Тестируемое устройство | Wave mapper
Режим работы | 24-bit, 192 kHz
Звуковой интерфейс | MME
Маршрут сигнала | External loopback (line-out - line-in)
Версия RMAA | 6.2.5
Фильтр 20 Гц - 20 кГц | ДА
Нормализация сигнала | ДА
Изменение уровня | -2.2 дБ / -2.2 дБ
Режим МОНО | НЕТ
Частота сигнала калибрации, Гц | 1000
Полярность | инвертированная/инвертированная

#### Общие результаты

Неравномерность АЧХ (в диапазоне 40 Гц - 15 кГц), дБ | +0.02, -0.08 | Отлично
Уровень шума, дБ (А) | -83.0 | Хорошо
Динамические диапазон, дБ (А) | 82.9 | Хорошо
Гармонические искажения, % | 0.0044 | Очень хорошо
Гармонические искажения + шум, дБ(A) | -76.9 | Средне
Интермодуляционные искажения + шум, % | 0.017 | Очень хорошо
Взаимопроникновение каналов, дБ | -78.2 | Очень хорошо
Интермодуляции на 10 кГц, % | 0.017 | Очень хорошо
Общая оценка |  | Очень хорошо

#### Частотная характеристика

| Левый | Правый
От 20 Гц до 20 кГц, дБ | -0.26, +0.02 | -0.17, +0.05
От 40 Гц до 15 кГц, дБ | -0.08, +0.02 | -0.01, +0.05

#### Уровень шума

| Левый | Правый
Мощность RMS, дБ | -82.6 | -82.9
Мощность RMS, дБ (A) | -83.0 | -83.1
Пиковый уровень, дБ | -57.4 | -59.0
Смещение DC, % | -0.0 | -0.0

#### Динамический диапазон

| Левый | Правый
Динамический диапазон, дБ | +82.6 | +82.9
Динамический диапазон, дБ (А) | +82.9 | +82.9
Смещение DC, % | +0.00 | +0.00

#### Гармонические искажения + шум (-3 дБ)

| Левый | Правый
Гармонические искажения, % | +0.0047 | +0.0041
Гармонические искажения + шум , % | +0.0143 | +0.0137
Гармонические искажения + шум (A-взвеш.), % | +0.0147 | +0.0141

#### Интермодуляционные искажения

| Левый | Правый
Интермодуляционные искажения + шум, % | +0.0176 | +0.0166
Интермодуляционные искажения + шум (A-взвеш.), % | +0.0168 | +0.0167

#### Взаимопроникновение стереоканалов

| Левый | Правый
Проникновение на 100 Гц, дБ | -74 | -73
Проникновение на 1000 Гц, дБ | -79 | -76
Проникновение на 10000 Гц, дБ | -78 | -78

#### Интермодуляционные искажения (переменная частота)

| Левый | Правый
Интермодуляционные искажения + шум на 5000 Гц, | 0.0155 | 0.0149
Интермодуляционные искажения + шум на 10000 Гц, | 0.0168 | 0.0167
Интермодуляционные искажения + шум на 15000 Гц, | 0.0175 | 0.0177