### Отчет о тестировании в RightMark Audio Analyzer

Тестируемое устройство | Wave mapper
Режим работы | 16-bit, 44 kHz
Звуковой интерфейс | MME
Маршрут сигнала | External loopback (line-out - line-in)
Версия RMAA | 6.2.5
Фильтр 20 Гц - 20 кГц | ДА
Нормализация сигнала | ДА
Изменение уровня | -2.2 дБ / -2.3 дБ
Режим МОНО | НЕТ
Частота сигнала калибрации, Гц | 1000
Полярность | инвертированная/инвертированная

#### Общие результаты

Неравномерность АЧХ (в диапазоне 40 Гц - 15 кГц), дБ | +0.03, -0.13 | Очень хорошо
Уровень шума, дБ (А) | -77.6 | Средне
Динамические диапазон, дБ (А) | 77.6 | Средне
Гармонические искажения, % | 0.0078 | Очень хорошо
Гармонические искажения + шум, дБ(A) | -71.4 | Средне
Интермодуляционные искажения + шум, % | 0.031 | Хорошо
Взаимопроникновение каналов, дБ | -79.2 | Очень хорошо
Интермодуляции на 10 кГц, % | 0.031 | Хорошо
Общая оценка |  | Хорошо

#### Частотная характеристика

| Левый | Правый
От 20 Гц до 20 кГц, дБ | -0.57, +0.05 | -0.53, +0.03
От 40 Гц до 15 кГц, дБ | -0.13, +0.03 | -0.11, +0.01

#### Уровень шума

| Левый | Правый
Мощность RMS, дБ | -77.9 | -78.1
Мощность RMS, дБ (A) | -77.6 | -77.6
Пиковый уровень, дБ | -55.9 | -55.9
Смещение DC, % | -0.0 | -0.0

#### Динамический диапазон

| Левый | Правый
Динамический диапазон, дБ | +78.0 | +78.1
Динамический диапазон, дБ (А) | +77.5 | +77.6
Смещение DC, % | -0.00 | -0.00

#### Гармонические искажения + шум (-3 дБ)

| Левый | Правый
Гармонические искажения, % | +0.0078 | +0.0078
Гармонические искажения + шум , % | +0.0258 | +0.0255
Гармонические искажения + шум (A-взвеш.), % | +0.0272 | +0.0269

#### Интермодуляционные искажения

| Левый | Правый
Интермодуляционные искажения + шум, % | +0.0306 | +0.0306
Интермодуляционные искажения + шум (A-взвеш.), % | +0.0322 | +0.0320

#### Взаимопроникновение стереоканалов

| Левый | Правый
Проникновение на 100 Гц, дБ | -78 | -78
Проникновение на 1000 Гц, дБ | -79 | -77
Проникновение на 10000 Гц, дБ | -73 | -72

#### Интермодуляционные искажения (переменная частота)

| Левый | Правый
Интермодуляционные искажения + шум на 5000 Гц, | 0.0302 | 0.0300
Интермодуляционные искажения + шум на 10000 Гц, | 0.0323 | 0.0326
Интермодуляционные искажения + шум на 15000 Гц, | 0.0321 | 0.0314