### Отчет о тестировании в RightMark Audio Analyzer

Тестируемое устройство | Wave mapper
Режим работы | 16-bit, 192 kHz
Звуковой интерфейс | MME
Маршрут сигнала | External loopback (line-out - line-in)
Версия RMAA | 6.2.5
Фильтр 20 Гц - 20 кГц | ДА
Нормализация сигнала | ДА
Изменение уровня | -1.9 дБ / -1.9 дБ
Режим МОНО | НЕТ
Частота сигнала калибрации, Гц | 1000
Полярность | правильная/правильная

#### Общие результаты

Неравномерность АЧХ (в диапазоне 40 Гц - 15 кГц), дБ | +0.05, -0.01 | Отлично
Уровень шума, дБ (А) | -87.3 | Хорошо
Динамические диапазон, дБ (А) | 87.6 | Хорошо
Гармонические искажения, % | 0.0029 | Отлично
Гармонические искажения + шум, дБ(A) | -81.2 | Хорошо
Интермодуляционные искажения + шум, % | 0.013 | Очень хорошо
Взаимопроникновение каналов, дБ | -79.3 | Очень хорошо
Интермодуляции на 10 кГц, % | 0.010 | Очень хорошо
Общая оценка |  | Очень хорошо

#### Частотная характеристика

| Левый | Правый
От 20 Гц до 20 кГц, дБ | -1.15, +0.01 | -1.09, +0.05
От 40 Гц до 15 кГц, дБ | -0.04, +0.01 | -0.01, +0.05

#### Уровень шума

| Левый | Правый
Мощность RMS, дБ | -85.4 | -85.1
Мощность RMS, дБ (A) | -87.3 | -87.3
Пиковый уровень, дБ | -61.9 | -62.9
Смещение DC, % | +0.0 | +0.0

#### Динамический диапазон

| Левый | Правый
Динамический диапазон, дБ | +85.1 | +85.4
Динамический диапазон, дБ (А) | +87.5 | +87.7
Смещение DC, % | +0.00 | +0.00

#### Гармонические искажения + шум (-3 дБ)

| Левый | Правый
Гармонические искажения, % | +0.0029 | +0.0029
Гармонические искажения + шум , % | +0.0105 | +0.0108
Гармонические искажения + шум (A-взвеш.), % | +0.0087 | +0.0087

#### Интермодуляционные искажения

| Левый | Правый
Интермодуляционные искажения + шум, % | +0.0131 | +0.0130
Интермодуляционные искажения + шум (A-взвеш.), % | +0.0105 | +0.0106

#### Взаимопроникновение стереоканалов

| Левый | Правый
Проникновение на 100 Гц, дБ | -78 | -70
Проникновение на 1000 Гц, дБ | -79 | -77
Проникновение на 10000 Гц, дБ | -80 | -80

#### Интермодуляционные искажения (переменная частота)

| Левый | Правый
Интермодуляционные искажения + шум на 5000 Гц, | 0.0103 | 0.0102
Интермодуляционные искажения + шум на 10000 Гц, | 0.0106 | 0.0106
Интермодуляционные искажения + шум на 15000 Гц, | 0.0107 | 0.0106