### Отчет о тестировании в RightMark Audio Analyzer

Тестируемое устройство | Wave mapper
Режим работы | 24-bit, 96 kHz
Звуковой интерфейс | MME
Маршрут сигнала | External loopback (line-out - line-in)
Версия RMAA | 6.2.5
Фильтр 20 Гц - 20 кГц | ДА
Нормализация сигнала | ДА
Изменение уровня | -4.9 дБ / -5.0 дБ
Режим МОНО | НЕТ
Частота сигнала калибрации, Гц | 1000
Полярность | правильная/правильная

#### Общие результаты

Неравномерность АЧХ (в диапазоне 40 Гц - 15 кГц), дБ | -0.13, -0.23 | Отлично
Уровень шума, дБ (А) | -89.4 | Хорошо
Динамические диапазон, дБ (А) | 89.5 | Хорошо
Гармонические искажения, % | 0.0058 | Очень хорошо
Гармонические искажения + шум, дБ(A) | -79.6 | Средне
Интермодуляционные искажения + шум, % | 0.011 | Очень хорошо
Взаимопроникновение каналов, дБ | -81.9 | Очень хорошо
Интермодуляции на 10 кГц, % | 0.0091 | Очень хорошо
Общая оценка |  | Очень хорошо

#### Частотная характеристика

| Левый | Правый
От 20 Гц до 20 кГц, дБ | -0.14, +0.02 | -0.28, -0.13
От 40 Гц до 15 кГц, дБ | -0.08, +0.02 | -0.23, -0.13

#### Уровень шума

| Левый | Правый
Мощность RMS, дБ | -88.7 | -88.8
Мощность RMS, дБ (A) | -89.4 | -89.5
Пиковый уровень, дБ | -61.4 | -61.9
Смещение DC, % | +0.0 | +0.0

#### Динамический диапазон

| Левый | Правый
Динамический диапазон, дБ | +88.7 | +88.8
Динамический диапазон, дБ (А) | +89.5 | +89.6
Смещение DC, % | +0.00 | +0.00

#### Гармонические искажения + шум (-3 дБ)

| Левый | Правый
Гармонические искажения, % | +0.0034 | +0.0082
Гармонические искажения + шум , % | +0.0082 | +0.0111
Гармонические искажения + шум (A-взвеш.), % | +0.0082 | +0.0128

#### Интермодуляционные искажения

| Левый | Правый
Интермодуляционные искажения + шум, % | +0.0097 | +0.0123
Интермодуляционные искажения + шум (A-взвеш.), % | +0.0090 | +0.0100

#### Взаимопроникновение стереоканалов

| Левый | Правый
Проникновение на 100 Гц, дБ | -78 | -77
Проникновение на 1000 Гц, дБ | -81 | -81
Проникновение на 10000 Гц, дБ | -80 | -80

#### Интермодуляционные искажения (переменная частота)

| Левый | Правый
Интермодуляционные искажения + шум на 5000 Гц, | 0.0076 | 0.0115
Интермодуляционные искажения + шум на 10000 Гц, | 0.0079 | 0.0099
Интермодуляционные искажения + шум на 15000 Гц, | 0.0079 | 0.0095