### Отчет о тестировании в RightMark Audio Analyzer

Тестируемое устройство | Wave mapper
Режим работы | 24-bit, 192 kHz
Звуковой интерфейс | MME
Маршрут сигнала | External loopback (line-out - line-in)
Версия RMAA | 6.2.5
Фильтр 20 Гц - 20 кГц | ДА
Нормализация сигнала | ДА
Изменение уровня | -4.6 дБ / -4.7 дБ
Режим МОНО | НЕТ
Частота сигнала калибрации, Гц | 1000
Полярность | правильная/правильная

#### Общие результаты

Неравномерность АЧХ (в диапазоне 40 Гц - 15 кГц), дБ | +0.01, -0.15 | Очень хорошо
Уровень шума, дБ (А) | -90.8 | Очень хорошо
Динамические диапазон, дБ (А) | 92.0 | Очень хорошо
Гармонические искажения, % | 0.0038 | Очень хорошо
Гармонические искажения + шум, дБ(A) | -79.6 | Средне
Интермодуляционные искажения + шум, % | 0.012 | Очень хорошо
Взаимопроникновение каналов, дБ | -79.5 | Очень хорошо
Интермодуляции на 10 кГц, % | 0.0094 | Очень хорошо
Общая оценка |  | Очень хорошо

#### Частотная характеристика

| Левый | Правый
От 20 Гц до 20 кГц, дБ | -0.54, +0.01 | -0.53, +0.00
От 40 Гц до 15 кГц, дБ | -0.15, +0.01 | -0.16, +0.00

#### Уровень шума

| Левый | Правый
Мощность RMS, дБ | -88.5 | -88.7
Мощность RMS, дБ (A) | -90.8 | -90.9
Пиковый уровень, дБ | -64.8 | -63.5
Смещение DC, % | -0.0 | -0.0

#### Динамический диапазон

| Левый | Правый
Динамический диапазон, дБ | +89.2 | +88.8
Динамический диапазон, дБ (А) | +92.0 | +92.0
Смещение DC, % | -0.00 | -0.00

#### Гармонические искажения + шум (-3 дБ)

| Левый | Правый
Гармонические искажения, % | +0.0039 | +0.0038
Гармонические искажения + шум , % | +0.0113 | +0.0113
Гармонические искажения + шум (A-взвеш.), % | +0.0105 | +0.0105

#### Интермодуляционные искажения

| Левый | Правый
Интермодуляционные искажения + шум, % | +0.0119 | +0.0114
Интермодуляционные искажения + шум (A-взвеш.), % | +0.0101 | +0.0100

#### Взаимопроникновение стереоканалов

| Левый | Правый
Проникновение на 100 Гц, дБ | -70 | -69
Проникновение на 1000 Гц, дБ | -78 | -79
Проникновение на 10000 Гц, дБ | -81 | -83

#### Интермодуляционные искажения (переменная частота)

| Левый | Правый
Интермодуляционные искажения + шум на 5000 Гц, | 0.0098 | 0.0096
Интермодуляционные искажения + шум на 10000 Гц, | 0.0091 | 0.0090
Интермодуляционные искажения + шум на 15000 Гц, | 0.0094 | 0.0093