### Отчет о тестировании в RightMark Audio Analyzer

Тестируемое устройство | Wave mapper
Режим работы | 16-bit, 96 kHz
Звуковой интерфейс | MME
Маршрут сигнала | External loopback (line-out - line-in)
Версия RMAA | 6.2.5
Фильтр 20 Гц - 20 кГц | ДА
Нормализация сигнала | ДА
Изменение уровня | -1.8 дБ / -2.0 дБ
Режим МОНО | НЕТ
Частота сигнала калибрации, Гц | 1000
Полярность | правильная/правильная

#### Общие результаты

Неравномерность АЧХ (в диапазоне 40 Гц - 15 кГц), дБ | +0.08, -0.18 | Очень хорошо
Уровень шума, дБ (А) | -87.9 | Хорошо
Динамические диапазон, дБ (А) | 87.8 | Хорошо
Гармонические искажения, % | 0.0017 | Отлично
Гармонические искажения + шум, дБ(A) | -81.7 | Хорошо
Интермодуляционные искажения + шум, % | 0.042 | Хорошо
Взаимопроникновение каналов, дБ | -84.7 | Очень хорошо
Интермодуляции на 10 кГц, % | 0.012 | Очень хорошо
Общая оценка |  | Очень хорошо

#### Частотная характеристика

| Левый | Правый
От 20 Гц до 20 кГц, дБ | -0.54, +0.08 | -0.65, -0.09
От 40 Гц до 15 кГц, дБ | -0.18, +0.08 | -0.32, -0.09

#### Уровень шума

| Левый | Правый
Мощность RMS, дБ | -86.5 | -86.3
Мощность RMS, дБ (A) | -88.0 | -87.7
Пиковый уровень, дБ | -62.1 | -63.4
Смещение DC, % | -0.0 | +0.0

#### Динамический диапазон

| Левый | Правый
Динамический диапазон, дБ | +86.3 | +86.3
Динамический диапазон, дБ (А) | +87.8 | +87.8
Смещение DC, % | +0.00 | +0.00

#### Гармонические искажения + шум (-3 дБ)

| Левый | Правый
Гармонические искажения, % | +0.0016 | +0.0018
Гармонические искажения + шум , % | +0.0100 | +0.0103
Гармонические искажения + шум (A-взвеш.), % | +0.0080 | +0.0085

#### Интермодуляционные искажения

| Левый | Правый
Интермодуляционные искажения + шум, % | +0.0388 | +0.0453
Интермодуляционные искажения + шум (A-взвеш.), % | +0.0127 | +0.0138

#### Взаимопроникновение стереоканалов

| Левый | Правый
Проникновение на 100 Гц, дБ | -75 | -76
Проникновение на 1000 Гц, дБ | -83 | -84
Проникновение на 10000 Гц, дБ | -82 | -81

#### Интермодуляционные искажения (переменная частота)

| Левый | Правый
Интермодуляционные искажения + шум на 5000 Гц, | 0.0115 | 0.0117
Интермодуляционные искажения + шум на 10000 Гц, | 0.0122 | 0.0127
Интермодуляционные искажения + шум на 15000 Гц, | 0.0114 | 0.0114