### Отчет о тестировании в RightMark Audio Analyzer

Тестируемое устройство | Wave mapper
Режим работы | 16-bit, 44 kHz
Звуковой интерфейс | MME
Маршрут сигнала | External loopback (line-out - line-in)
Версия RMAA | 6.2.5
Фильтр 20 Гц - 20 кГц | ДА
Нормализация сигнала | ДА
Изменение уровня | -2.5 дБ / -2.4 дБ
Режим МОНО | НЕТ
Частота сигнала калибрации, Гц | 1000
Полярность | правильная/правильная

#### Общие результаты

Неравномерность АЧХ (в диапазоне 40 Гц - 15 кГц), дБ | +0.14, -0.05 | Очень хорошо
Уровень шума, дБ (А) | -85.7 | Хорошо
Динамические диапазон, дБ (А) | 85.5 | Хорошо
Гармонические искажения, % | 0.0031 | Очень хорошо
Гармонические искажения + шум, дБ(A) | -79.3 | Средне
Интермодуляционные искажения + шум, % | 0.052 | Хорошо
Взаимопроникновение каналов, дБ | -82.6 | Очень хорошо
Интермодуляции на 10 кГц, % | 0.075 | Хорошо
Общая оценка |  | Хорошо

#### Частотная характеристика

| Левый | Правый
От 20 Гц до 20 кГц, дБ | -1.32, +0.07 | -1.18, +0.14
От 40 Гц до 15 кГц, дБ | -0.12, +0.07 | -0.05, +0.14

#### Уровень шума

| Левый | Правый
Мощность RMS, дБ | -84.2 | -84.1
Мощность RMS, дБ (A) | -85.7 | -85.6
Пиковый уровень, дБ | -64.3 | -64.8
Смещение DC, % | +0.0 | +0.0

#### Динамический диапазон

| Левый | Правый
Динамический диапазон, дБ | +84.1 | +83.9
Динамический диапазон, дБ (А) | +85.6 | +85.5
Смещение DC, % | -0.00 | +0.00

#### Гармонические искажения + шум (-3 дБ)

| Левый | Правый
Гармонические искажения, % | +0.0032 | +0.0030
Гармонические искажения + шум , % | +0.0128 | +0.0132
Гармонические искажения + шум (A-взвеш.), % | +0.0107 | +0.0109

#### Интермодуляционные искажения

| Левый | Правый
Интермодуляционные искажения + шум, % | +0.0517 | +0.0529
Интермодуляционные искажения + шум (A-взвеш.), % | +0.0161 | +0.0164

#### Взаимопроникновение стереоканалов

| Левый | Правый
Проникновение на 100 Гц, дБ | -79 | -79
Проникновение на 1000 Гц, дБ | -82 | -81
Проникновение на 10000 Гц, дБ | -82 | -83

#### Интермодуляционные искажения (переменная частота)

| Левый | Правый
Интермодуляционные искажения + шум на 5000 Гц, | 0.0148 | 0.0150
Интермодуляционные искажения + шум на 10000 Гц, | 0.0145 | 0.0143
Интермодуляционные искажения + шум на 15000 Гц, | 0.1964 | 0.1968