### Отчет о тестировании в RightMark Audio Analyzer

Тестируемое устройство | Wave mapper
Режим работы | 16-bit, 44 kHz
Звуковой интерфейс | MME
Маршрут сигнала | External loopback (line-out - line-in)
Версия RMAA | 6.2.5
Фильтр 20 Гц - 20 кГц | ДА
Нормализация сигнала | ДА
Изменение уровня | -4.6 дБ / -4.7 дБ
Режим МОНО | НЕТ
Частота сигнала калибрации, Гц | 1000
Полярность | правильная/правильная

#### Общие результаты

Неравномерность АЧХ (в диапазоне 40 Гц - 15 кГц), дБ | +0.01, -0.10 | Отлично
Уровень шума, дБ (А) | -87.7 | Хорошо
Динамические диапазон, дБ (А) | 87.8 | Хорошо
Гармонические искажения, % | 0.0039 | Очень хорошо
Гармонические искажения + шум, дБ(A) | -77.9 | Средне
Интермодуляционные искажения + шум, % | 0.016 | Очень хорошо
Взаимопроникновение каналов, дБ | -84.0 | Очень хорошо
Интермодуляции на 10 кГц, % | 0.013 | Очень хорошо
Общая оценка |  | Очень хорошо

#### Частотная характеристика

| Левый | Правый
От 20 Гц до 20 кГц, дБ | -0.54, +0.02 | -0.56, +0.01
От 40 Гц до 15 кГц, дБ | -0.10, +0.01 | -0.11, +0.00

#### Уровень шума

| Левый | Правый
Мощность RMS, дБ | -85.8 | -86.0
Мощность RMS, дБ (A) | -87.7 | -87.8
Пиковый уровень, дБ | -70.8 | -70.8
Смещение DC, % | -0.0 | -0.0

#### Динамический диапазон

| Левый | Правый
Динамический диапазон, дБ | +85.8 | +86.0
Динамический диапазон, дБ (А) | +87.7 | +87.8
Смещение DC, % | -0.00 | -0.00

#### Гармонические искажения + шум (-3 дБ)

| Левый | Правый
Гармонические искажения, % | +0.0039 | +0.0038
Гармонические искажения + шум , % | +0.0141 | +0.0139
Гармонические искажения + шум (A-взвеш.), % | +0.0128 | +0.0128

#### Интермодуляционные искажения

| Левый | Правый
Интермодуляционные искажения + шум, % | +0.0160 | +0.0157
Интермодуляционные искажения + шум (A-взвеш.), % | +0.0126 | +0.0125

#### Взаимопроникновение стереоканалов

| Левый | Правый
Проникновение на 100 Гц, дБ | -76 | -78
Проникновение на 1000 Гц, дБ | -83 | -83
Проникновение на 10000 Гц, дБ | -81 | -81

#### Интермодуляционные искажения (переменная частота)

| Левый | Правый
Интермодуляционные искажения + шум на 5000 Гц, | 0.0139 | 0.0140
Интермодуляционные искажения + шум на 10000 Гц, | 0.0134 | 0.0127
Интермодуляционные искажения + шум на 15000 Гц, | 0.0133 | 0.0133