### Отчет о тестировании в RightMark Audio Analyzer

Тестируемое устройство | Wave mapper
Режим работы | 16-bit, 44 kHz
Звуковой интерфейс | MME
Маршрут сигнала | External loopback (line-out - line-in)
Версия RMAA | 6.2.5
Фильтр 20 Гц - 20 кГц | ДА
Нормализация сигнала | ДА
Изменение уровня | -4.9 дБ / -5.1 дБ
Режим МОНО | НЕТ
Частота сигнала калибрации, Гц | 1000
Полярность | правильная/правильная

#### Общие результаты

Неравномерность АЧХ (в диапазоне 40 Гц - 15 кГц), дБ | -0.12, -0.22 | Отлично
Уровень шума, дБ (А) | -86.4 | Хорошо
Динамические диапазон, дБ (А) | 86.3 | Хорошо
Гармонические искажения, % | 0.0059 | Очень хорошо
Гармонические искажения + шум, дБ(A) | -78.4 | Средне
Интермодуляционные искажения + шум, % | 0.014 | Очень хорошо
Взаимопроникновение каналов, дБ | -82.1 | Очень хорошо
Интермодуляции на 10 кГц, % | 0.014 | Очень хорошо
Общая оценка |  | Очень хорошо

#### Частотная характеристика

| Левый | Правый
От 20 Гц до 20 кГц, дБ | -0.36, +0.03 | -0.51, -0.12
От 40 Гц до 15 кГц, дБ | -0.07, +0.03 | -0.22, -0.12

#### Уровень шума

| Левый | Правый
Мощность RMS, дБ | -85.5 | -85.7
Мощность RMS, дБ (A) | -86.3 | -86.5
Пиковый уровень, дБ | -65.0 | -65.0
Смещение DC, % | -0.0 | -0.0

#### Динамический диапазон

| Левый | Правый
Динамический диапазон, дБ | +85.5 | +85.6
Динамический диапазон, дБ (А) | +86.3 | +86.4
Смещение DC, % | -0.00 | -0.00

#### Гармонические искажения + шум (-3 дБ)

| Левый | Правый
Гармонические искажения, % | +0.0035 | +0.0082
Гармонические искажения + шум , % | +0.0111 | +0.0134
Гармонические искажения + шум (A-взвеш.), % | +0.0101 | +0.0140

#### Интермодуляционные искажения

| Левый | Правый
Интермодуляционные искажения + шум, % | +0.0132 | +0.0152
Интермодуляционные искажения + шум (A-взвеш.), % | +0.0119 | +0.0127

#### Взаимопроникновение стереоканалов

| Левый | Правый
Проникновение на 100 Гц, дБ | -82 | -82
Проникновение на 1000 Гц, дБ | -82 | -81
Проникновение на 10000 Гц, дБ | -80 | -80

#### Интермодуляционные искажения (переменная частота)

| Левый | Правый
Интермодуляционные искажения + шум на 5000 Гц, | 0.0147 | 0.0177
Интермодуляционные искажения + шум на 10000 Гц, | 0.0111 | 0.0128
Интермодуляционные искажения + шум на 15000 Гц, | 0.0141 | 0.0152