### Отчет о тестировании в RightMark Audio Analyzer

Тестируемое устройство | Wave mapper
Режим работы | 24-bit, 192 kHz
Звуковой интерфейс | MME
Маршрут сигнала | External loopback (line-out - line-in)
Версия RMAA | 6.2.5
Фильтр 20 Гц - 20 кГц | ДА
Нормализация сигнала | ДА
Изменение уровня | -4.8 дБ / -4.8 дБ
Режим МОНО | НЕТ
Частота сигнала калибрации, Гц | 1000
Полярность | правильная/правильная

#### Общие результаты

Неравномерность АЧХ (в диапазоне 40 Гц - 15 кГц), дБ | +0.02, -0.19 | Очень хорошо
Уровень шума, дБ (А) | -96.8 | Отлично
Динамические диапазон, дБ (А) | 96.8 | Отлично
Гармонические искажения, % | 0.0032 | Очень хорошо
Гармонические искажения + шум, дБ(A) | -80.9 | Хорошо
Интермодуляционные искажения + шум, % | 0.0098 | Очень хорошо
Взаимопроникновение каналов, дБ | -90.8 | Отлично
Интермодуляции на 10 кГц, % | 0.0085 | Очень хорошо
Общая оценка |  | Очень хорошо

#### Частотная характеристика

| Левый | Правый
От 20 Гц до 20 кГц, дБ | -0.68, +0.02 | -0.64, +0.01
От 40 Гц до 15 кГц, дБ | -0.19, +0.02 | -0.18, +0.01

#### Уровень шума

| Левый | Правый
Мощность RMS, дБ | -96.2 | -96.2
Мощность RMS, дБ (A) | -96.8 | -96.8
Пиковый уровень, дБ | -63.9 | -64.3
Смещение DC, % | -0.0 | -0.0

#### Динамический диапазон

| Левый | Правый
Динамический диапазон, дБ | +96.4 | +96.3
Динамический диапазон, дБ (А) | +96.7 | +96.8
Смещение DC, % | -0.00 | -0.00

#### Гармонические искажения + шум (-3 дБ)

| Левый | Правый
Гармонические искажения, % | +0.0031 | +0.0032
Гармонические искажения + шум , % | +0.0094 | +0.0094
Гармонические искажения + шум (A-взвеш.), % | +0.0091 | +0.0090

#### Интермодуляционные искажения

| Левый | Правый
Интермодуляционные искажения + шум, % | +0.0098 | +0.0098
Интермодуляционные искажения + шум (A-взвеш.), % | +0.0085 | +0.0085

#### Взаимопроникновение стереоканалов

| Левый | Правый
Проникновение на 100 Гц, дБ | -82 | -84
Проникновение на 1000 Гц, дБ | -89 | -90
Проникновение на 10000 Гц, дБ | -81 | -81

#### Интермодуляционные искажения (переменная частота)

| Левый | Правый
Интермодуляционные искажения + шум на 5000 Гц, | 0.0088 | 0.0087
Интермодуляционные искажения + шум на 10000 Гц, | 0.0085 | 0.0084
Интермодуляционные искажения + шум на 15000 Гц, | 0.0083 | 0.0082