### Отчет о тестировании в RightMark Audio Analyzer

Тестируемое устройство | Wave mapper
Режим работы | 16-bit, 44 kHz
Звуковой интерфейс | MME
Маршрут сигнала | External loopback (line-out - line-in)
Версия RMAA | 6.2.5
Фильтр 20 Гц - 20 кГц | ДА
Нормализация сигнала | ДА
Изменение уровня | -4.8 дБ / -5.0 дБ
Режим МОНО | НЕТ
Частота сигнала калибрации, Гц | 1000
Полярность | правильная/правильная

#### Общие результаты

Неравномерность АЧХ (в диапазоне 40 Гц - 15 кГц), дБ | -0.15, -0.25 | Отлично
Уровень шума, дБ (А) | -84.6 | Хорошо
Динамические диапазон, дБ (А) | 85.6 | Хорошо
Гармонические искажения, % | 0.0055 | Очень хорошо
Гармонические искажения + шум, дБ(A) | -78.0 | Средне
Интермодуляционные искажения + шум, % | 0.016 | Очень хорошо
Взаимопроникновение каналов, дБ | -82.1 | Очень хорошо
Интермодуляции на 10 кГц, % | 0.016 | Очень хорошо
Общая оценка |  | Очень хорошо

#### Частотная характеристика

| Левый | Правый
От 20 Гц до 20 кГц, дБ | -0.32, +0.03 | -0.50, -0.15
От 40 Гц до 15 кГц, дБ | -0.06, +0.03 | -0.25, -0.15

#### Уровень шума

| Левый | Правый
Мощность RMS, дБ | -83.5 | -83.5
Мощность RMS, дБ (A) | -84.6 | -84.6
Пиковый уровень, дБ | -63.0 | -63.6
Смещение DC, % | -0.0 | -0.0

#### Динамический диапазон

| Левый | Правый
Динамический диапазон, дБ | +84.9 | +84.9
Динамический диапазон, дБ (А) | +85.6 | +85.6
Смещение DC, % | -0.00 | -0.00

#### Гармонические искажения + шум (-3 дБ)

| Левый | Правый
Гармонические искажения, % | +0.0029 | +0.0080
Гармонические искажения + шум , % | +0.0115 | +0.0139
Гармонические искажения + шум (A-взвеш.), % | +0.0106 | +0.0145

#### Интермодуляционные искажения

| Левый | Правый
Интермодуляционные искажения + шум, % | +0.0148 | +0.0173
Интермодуляционные искажения + шум (A-взвеш.), % | +0.0134 | +0.0146

#### Взаимопроникновение стереоканалов

| Левый | Правый
Проникновение на 100 Гц, дБ | -81 | -82
Проникновение на 1000 Гц, дБ | -83 | -80
Проникновение на 10000 Гц, дБ | -81 | -80

#### Интермодуляционные искажения (переменная частота)

| Левый | Правый
Интермодуляционные искажения + шум на 5000 Гц, | 0.0132 | 0.0175
Интермодуляционные искажения + шум на 10000 Гц, | 0.0152 | 0.0179
Интермодуляционные искажения + шум на 15000 Гц, | 0.0138 | 0.0156