### Отчет о тестировании в RightMark Audio Analyzer

Тестируемое устройство | Wave mapper
Режим работы | 16-bit, 44 kHz
Звуковой интерфейс | MME
Маршрут сигнала | External loopback (line-out - line-in)
Версия RMAA | 6.2.5
Фильтр 20 Гц - 20 кГц | ДА
Нормализация сигнала | ДА
Изменение уровня | -1.1 дБ / -1.0 дБ
Режим МОНО | НЕТ
Частота сигнала калибрации, Гц | 1000
Полярность | правильная/правильная

#### Общие результаты

Неравномерность АЧХ (в диапазоне 40 Гц - 15 кГц), дБ | +0.02, -0.07 | Отлично
Уровень шума, дБ (А) | -84.8 | Хорошо
Динамические диапазон, дБ (А) | 84.7 | Хорошо
Гармонические искажения, % | 0.0034 | Очень хорошо
Гармонические искажения + шум, дБ(A) | -78.4 | Средне
Интермодуляционные искажения + шум, % | 0.016 | Очень хорошо
Взаимопроникновение каналов, дБ | -83.8 | Очень хорошо
Интермодуляции на 10 кГц, % | 0.078 | Хорошо
Общая оценка |  | Очень хорошо

#### Частотная характеристика

| Левый | Правый
От 20 Гц до 20 кГц, дБ | -1.26, +0.03 | -1.11, +0.11
От 40 Гц до 15 кГц, дБ | -0.07, +0.02 | +0.04, +0.11

#### Уровень шума

| Левый | Правый
Мощность RMS, дБ | -83.6 | -83.8
Мощность RMS, дБ (A) | -84.7 | -84.8
Пиковый уровень, дБ | -67.6 | -70.0
Смещение DC, % | +0.0 | +0.0

#### Динамический диапазон

| Левый | Правый
Динамический диапазон, дБ | +83.4 | +83.7
Динамический диапазон, дБ (А) | +84.5 | +84.8
Смещение DC, % | -0.00 | -0.00

#### Гармонические искажения + шум (-3 дБ)

| Левый | Правый
Гармонические искажения, % | +0.0035 | +0.0032
Гармонические искажения + шум , % | +0.0135 | +0.0132
Гармонические искажения + шум (A-взвеш.), % | +0.0122 | +0.0119

#### Интермодуляционные искажения

| Левый | Правый
Интермодуляционные искажения + шум, % | +0.0164 | +0.0163
Интермодуляционные искажения + шум (A-взвеш.), % | +0.0146 | +0.0144

#### Взаимопроникновение стереоканалов

| Левый | Правый
Проникновение на 100 Гц, дБ | -80 | -79
Проникновение на 1000 Гц, дБ | -83 | -82
Проникновение на 10000 Гц, дБ | -80 | -82

#### Интермодуляционные искажения (переменная частота)

| Левый | Правый
Интермодуляционные искажения + шум на 5000 Гц, | 0.0163 | 0.0157
Интермодуляционные искажения + шум на 10000 Гц, | 0.0167 | 0.0164
Интермодуляционные искажения + шум на 15000 Гц, | 0.1996 | 0.2012