### Отчет о тестировании в RightMark Audio Analyzer

Тестируемое устройство | Wave mapper
Режим работы | 16-bit, 44 kHz
Звуковой интерфейс | MME
Маршрут сигнала | External loopback (line-out - line-in)
Версия RMAA | 6.2.5
Фильтр 20 Гц - 20 кГц | ДА
Нормализация сигнала | ДА
Изменение уровня | -2.0 дБ / -2.0 дБ
Режим МОНО | НЕТ
Частота сигнала калибрации, Гц | 1000
Полярность | правильная/правильная

#### Общие результаты

Неравномерность АЧХ (в диапазоне 40 Гц - 15 кГц), дБ | +0.01, -0.07 | Отлично
Уровень шума, дБ (А) | -86.1 | Хорошо
Динамические диапазон, дБ (А) | 86.3 | Хорошо
Гармонические искажения, % | 0.0039 | Очень хорошо
Гармонические искажения + шум, дБ(A) | -79.6 | Средне
Интермодуляционные искажения + шум, % | 0.013 | Очень хорошо
Взаимопроникновение каналов, дБ | -82.4 | Очень хорошо
Интермодуляции на 10 кГц, % | 0.074 | Хорошо
Общая оценка |  | Очень хорошо

#### Частотная характеристика

| Левый | Правый
От 20 Гц до 20 кГц, дБ | -1.24, +0.02 | -1.17, +0.05
От 40 Гц до 15 кГц, дБ | -0.07, +0.01 | -0.03, +0.05

#### Уровень шума

| Левый | Правый
Мощность RMS, дБ | -85.3 | -85.3
Мощность RMS, дБ (A) | -86.1 | -86.1
Пиковый уровень, дБ | -70.2 | -70.2
Смещение DC, % | +0.0 | +0.0

#### Динамический диапазон

| Левый | Правый
Динамический диапазон, дБ | +85.6 | +85.6
Динамический диапазон, дБ (А) | +86.3 | +86.3
Смещение DC, % | -0.00 | +0.00

#### Гармонические искажения + шум (-3 дБ)

| Левый | Правый
Гармонические искажения, % | +0.0038 | +0.0041
Гармонические искажения + шум , % | +0.0111 | +0.0113
Гармонические искажения + шум (A-взвеш.), % | +0.0104 | +0.0106

#### Интермодуляционные искажения

| Левый | Правый
Интермодуляционные искажения + шум, % | +0.0130 | +0.0132
Интермодуляционные искажения + шум (A-взвеш.), % | +0.0120 | +0.0121

#### Взаимопроникновение стереоканалов

| Левый | Правый
Проникновение на 100 Гц, дБ | -84 | -81
Проникновение на 1000 Гц, дБ | -81 | -81
Проникновение на 10000 Гц, дБ | -80 | -83

#### Интермодуляционные искажения (переменная частота)

| Левый | Правый
Интермодуляционные искажения + шум на 5000 Гц, | 0.0126 | 0.0131
Интермодуляционные искажения + шум на 10000 Гц, | 0.0128 | 0.0128
Интермодуляционные искажения + шум на 15000 Гц, | 0.1968 | 0.1971