### Отчет о тестировании в RightMark Audio Analyzer

Тестируемое устройство | Wave mapper
Режим работы | 16-bit, 44 kHz
Звуковой интерфейс | MME
Маршрут сигнала | External loopback (line-out - line-in)
Версия RMAA | 6.2.5
Фильтр 20 Гц - 20 кГц | ДА
Нормализация сигнала | ДА
Изменение уровня | -1.8 дБ / -2.0 дБ
Режим МОНО | НЕТ
Частота сигнала калибрации, Гц | 1000
Полярность | правильная/правильная

#### Общие результаты

Неравномерность АЧХ (в диапазоне 40 Гц - 15 кГц), дБ | +0.09, -0.26 | Очень хорошо
Уровень шума, дБ (А) | -87.2 | Хорошо
Динамические диапазон, дБ (А) | 87.2 | Хорошо
Гармонические искажения, % | 0.0024 | Отлично
Гармонические искажения + шум, дБ(A) | -80.4 | Хорошо
Интермодуляционные искажения + шум, % | 0.044 | Хорошо
Взаимопроникновение каналов, дБ | -85.3 | Отлично
Интермодуляции на 10 кГц, % | 0.075 | Хорошо
Общая оценка |  | Очень хорошо

#### Частотная характеристика

| Левый | Правый
От 20 Гц до 20 кГц, дБ | -1.79, +0.09 | -1.91, -0.09
От 40 Гц до 15 кГц, дБ | -0.26, +0.09 | -0.40, -0.09

#### Уровень шума

| Левый | Правый
Мощность RMS, дБ | -85.6 | -85.5
Мощность RMS, дБ (A) | -87.3 | -87.1
Пиковый уровень, дБ | -66.3 | -67.0
Смещение DC, % | -0.0 | -0.0

#### Динамический диапазон

| Левый | Правый
Динамический диапазон, дБ | +85.5 | +85.3
Динамический диапазон, дБ (А) | +87.3 | +87.1
Смещение DC, % | -0.00 | -0.00

#### Гармонические искажения + шум (-3 дБ)

| Левый | Правый
Гармонические искажения, % | +0.0025 | +0.0024
Гармонические искажения + шум , % | +0.0113 | +0.0117
Гармонические искажения + шум (A-взвеш.), % | +0.0094 | +0.0097

#### Интермодуляционные искажения

| Левый | Правый
Интермодуляционные искажения + шум, % | +0.0419 | +0.0464
Интермодуляционные искажения + шум (A-взвеш.), % | +0.0135 | +0.0144

#### Взаимопроникновение стереоканалов

| Левый | Правый
Проникновение на 100 Гц, дБ | -79 | -80
Проникновение на 1000 Гц, дБ | -84 | -85
Проникновение на 10000 Гц, дБ | -83 | -82

#### Интермодуляционные искажения (переменная частота)

| Левый | Правый
Интермодуляционные искажения + шум на 5000 Гц, | 0.0131 | 0.0136
Интермодуляционные искажения + шум на 10000 Гц, | 0.0134 | 0.0138
Интермодуляционные искажения + шум на 15000 Гц, | 0.1972 | 0.1980