### Отчет о тестировании в RightMark Audio Analyzer

Тестируемое устройство | Wave mapper
Режим работы | 24-bit, 96 kHz
Звуковой интерфейс | MME
Маршрут сигнала | External loopback (line-out - line-in)
Версия RMAA | 6.2.5
Фильтр 20 Гц - 20 кГц | ДА
Нормализация сигнала | ДА
Изменение уровня | -4.7 дБ / -4.9 дБ
Режим МОНО | НЕТ
Частота сигнала калибрации, Гц | 1000
Полярность | правильная/правильная

#### Общие результаты

Неравномерность АЧХ (в диапазоне 40 Гц - 15 кГц), дБ | +0.02, -0.08 | Отлично
Уровень шума, дБ (А) | -86.7 | Хорошо
Динамические диапазон, дБ (А) | 87.4 | Хорошо
Гармонические искажения, % | 0.0065 | Очень хорошо
Гармонические искажения + шум, дБ(A) | -77.5 | Средне
Интермодуляционные искажения + шум, % | 0.014 | Очень хорошо
Взаимопроникновение каналов, дБ | -78.8 | Очень хорошо
Интермодуляции на 10 кГц, % | 0.012 | Очень хорошо
Общая оценка |  | Очень хорошо

#### Частотная характеристика

| Левый | Правый
От 20 Гц до 20 кГц, дБ | -0.14, +0.02 | -0.32, -0.16
От 40 Гц до 15 кГц, дБ | -0.08, +0.02 | -0.26, -0.16

#### Уровень шума

| Левый | Правый
Мощность RMS, дБ | -86.3 | -86.2
Мощность RMS, дБ (A) | -86.8 | -86.7
Пиковый уровень, дБ | -60.8 | -61.0
Смещение DC, % | +0.0 | +0.0

#### Динамический диапазон

| Левый | Правый
Динамический диапазон, дБ | +86.7 | +86.7
Динамический диапазон, дБ (А) | +87.4 | +87.4
Смещение DC, % | +0.00 | +0.00

#### Гармонические искажения + шум (-3 дБ)

| Левый | Правый
Гармонические искажения, % | +0.0042 | +0.0089
Гармонические искажения + шум , % | +0.0115 | +0.0142
Гармонические искажения + шум (A-взвеш.), % | +0.0112 | +0.0154

#### Интермодуляционные искажения

| Левый | Правый
Интермодуляционные искажения + шум, % | +0.0128 | +0.0155
Интермодуляционные искажения + шум (A-взвеш.), % | +0.0118 | +0.0130

#### Взаимопроникновение стереоканалов

| Левый | Правый
Проникновение на 100 Гц, дБ | -75 | -74
Проникновение на 1000 Гц, дБ | -78 | -78
Проникновение на 10000 Гц, дБ | -80 | -81

#### Интермодуляционные искажения (переменная частота)

| Левый | Правый
Интермодуляционные искажения + шум на 5000 Гц, | 0.0093 | 0.0131
Интермодуляционные искажения + шум на 10000 Гц, | 0.0095 | 0.0116
Интермодуляционные искажения + шум на 15000 Гц, | 0.0122 | 0.0135