### Отчет о тестировании в RightMark Audio Analyzer

Тестируемое устройство | Wave mapper
Режим работы | 24-bit, 96 kHz
Звуковой интерфейс | MME
Маршрут сигнала | External loopback (line-out - line-in)
Версия RMAA | 6.2.5
Фильтр 20 Гц - 20 кГц | ДА
Нормализация сигнала | ДА
Изменение уровня | -2.5 дБ / -2.5 дБ
Режим МОНО | НЕТ
Частота сигнала калибрации, Гц | 1000
Полярность | правильная/правильная

#### Общие результаты

Неравномерность АЧХ (в диапазоне 40 Гц - 15 кГц), дБ | +0.16, -0.05 | Очень хорошо
Уровень шума, дБ (А) | -88.0 | Хорошо
Динамические диапазон, дБ (А) | 88.2 | Хорошо
Гармонические искажения, % | 0.0018 | Отлично
Гармонические искажения + шум, дБ(A) | -81.6 | Хорошо
Интермодуляционные искажения + шум, % | 0.046 | Хорошо
Взаимопроникновение каналов, дБ | -82.2 | Очень хорошо
Интермодуляции на 10 кГц, % | 0.011 | Очень хорошо
Общая оценка |  | Очень хорошо

#### Частотная характеристика

| Левый | Правый
От 20 Гц до 20 кГц, дБ | -0.37, +0.08 | -0.33, +0.16
От 40 Гц до 15 кГц, дБ | -0.11, +0.08 | -0.05, +0.16

#### Уровень шума

| Левый | Правый
Мощность RMS, дБ | -86.3 | -86.2
Мощность RMS, дБ (A) | -88.0 | -87.9
Пиковый уровень, дБ | -62.5 | -60.4
Смещение DC, % | +0.0 | +0.0

#### Динамический диапазон

| Левый | Правый
Динамический диапазон, дБ | +86.4 | +86.1
Динамический диапазон, дБ (А) | +88.4 | +88.0
Смещение DC, % | -0.00 | -0.00

#### Гармонические искажения + шум (-3 дБ)

| Левый | Правый
Гармонические искажения, % | +0.0018 | +0.0018
Гармонические искажения + шум , % | +0.0100 | +0.0100
Гармонические искажения + шум (A-взвеш.), % | +0.0083 | +0.0083

#### Интермодуляционные искажения

| Левый | Правый
Интермодуляционные искажения + шум, % | +0.0446 | +0.0476
Интермодуляционные искажения + шум (A-взвеш.), % | +0.0134 | +0.0138

#### Взаимопроникновение стереоканалов

| Левый | Правый
Проникновение на 100 Гц, дБ | -73 | -75
Проникновение на 1000 Гц, дБ | -81 | -82
Проникновение на 10000 Гц, дБ | -83 | -83

#### Интермодуляционные искажения (переменная частота)

| Левый | Правый
Интермодуляционные искажения + шум на 5000 Гц, | 0.0112 | 0.0113
Интермодуляционные искажения + шум на 10000 Гц, | 0.0119 | 0.0120
Интермодуляционные искажения + шум на 15000 Гц, | 0.0107 | 0.0102