### Отчет о тестировании в RightMark Audio Analyzer

Тестируемое устройство | Wave mapper
Режим работы | 16-bit, 44 kHz
Звуковой интерфейс | MME
Маршрут сигнала | External loopback (line-out - line-in)
Версия RMAA | 6.2.5
Фильтр 20 Гц - 20 кГц | ДА
Нормализация сигнала | ДА
Изменение уровня | -5.2 дБ / -5.0 дБ
Режим МОНО | НЕТ
Частота сигнала калибрации, Гц | 1000
Полярность | правильная/правильная

#### Общие результаты

Неравномерность АЧХ (в диапазоне 40 Гц - 15 кГц), дБ | +0.16, +0.05 | Отлично
Уровень шума, дБ (А) | -81.9 | Хорошо
Динамические диапазон, дБ (А) | 82.3 | Хорошо
Гармонические искажения, % | 0.014 | Хорошо
Гармонические искажения + шум, дБ(A) | -74.0 | Средне
Интермодуляционные искажения + шум, % | 0.024 | Хорошо
Взаимопроникновение каналов, дБ | -85.1 | Отлично
Интермодуляции на 10 кГц, % | 0.040 | Хорошо
Общая оценка |  | Хорошо

#### Частотная характеристика

| Левый | Правый
От 20 Гц до 20 кГц, дБ | -0.58, +0.02 | -0.44, +0.16
От 40 Гц до 15 кГц, дБ | -0.09, +0.02 | +0.05, +0.16

#### Уровень шума

| Левый | Правый
Мощность RMS, дБ | -82.1 | -82.2
Мощность RMS, дБ (A) | -81.9 | -82.0
Пиковый уровень, дБ | -61.6 | -61.6
Смещение DC, % | -0.0 | -0.0

#### Динамический диапазон

| Левый | Правый
Динамический диапазон, дБ | +82.4 | +82.5
Динамический диапазон, дБ (А) | +82.3 | +82.4
Смещение DC, % | -0.00 | -0.00

#### Гармонические искажения + шум (-3 дБ)

| Левый | Правый
Гармонические искажения, % | +0.0133 | +0.0151
Гармонические искажения + шум , % | +0.0176 | +0.0187
Гармонические искажения + шум (A-взвеш.), % | +0.0189 | +0.0210

#### Интермодуляционные искажения

| Левый | Правый
Интермодуляционные искажения + шум, % | +0.0232 | +0.0238
Интермодуляционные искажения + шум (A-взвеш.), % | +0.0224 | +0.0223

#### Взаимопроникновение стереоканалов

| Левый | Правый
Проникновение на 100 Гц, дБ | -82 | -81
Проникновение на 1000 Гц, дБ | -84 | -84
Проникновение на 10000 Гц, дБ | -81 | -81

#### Интермодуляционные искажения (переменная частота)

| Левый | Правый
Интермодуляционные искажения + шум на 5000 Гц, | 0.0323 | 0.0327
Интермодуляционные искажения + шум на 10000 Гц, | 0.0385 | 0.0389
Интермодуляционные искажения + шум на 15000 Гц, | 0.0498 | 0.0498