### Отчет о тестировании в RightMark Audio Analyzer

Тестируемое устройство | Wave mapper
Режим работы | 16-bit, 44 kHz
Звуковой интерфейс | MME
Маршрут сигнала | External loopback (line-out - line-in)
Версия RMAA | 6.2.5
Фильтр 20 Гц - 20 кГц | ДА
Нормализация сигнала | ДА
Изменение уровня | -2.6 дБ / -2.6 дБ
Режим МОНО | НЕТ
Частота сигнала калибрации, Гц | 1000
Полярность | правильная/правильная

#### Общие результаты

Неравномерность АЧХ (в диапазоне 40 Гц - 15 кГц), дБ | +0.02, -0.11 | Отлично
Уровень шума, дБ (А) | -74.8 | Средне
Динамические диапазон, дБ (А) | 75.1 | Средне
Гармонические искажения, % | 0.021 | Хорошо
Гармонические искажения + шум, дБ(A) | -70.0 | Средне
Интермодуляционные искажения + шум, % | 0.041 | Хорошо
Взаимопроникновение каналов, дБ | -79.1 | Очень хорошо
Интермодуляции на 10 кГц, % | 0.098 | Хорошо
Общая оценка |  | Хорошо

#### Частотная характеристика

| Левый | Правый
От 20 Гц до 20 кГц, дБ | -1.32, +0.04 | -1.19, +0.12
От 40 Гц до 15 кГц, дБ | -0.11, +0.02 | -0.00, +0.09

#### Уровень шума

| Левый | Правый
Мощность RMS, дБ | -75.5 | -75.2
Мощность RMS, дБ (A) | -75.0 | -74.7
Пиковый уровень, дБ | -58.6 | -58.3
Смещение DC, % | +0.0 | +0.0

#### Динамический диапазон

| Левый | Правый
Динамический диапазон, дБ | +75.8 | +75.5
Динамический диапазон, дБ (А) | +75.3 | +74.9
Смещение DC, % | +0.00 | +0.00

#### Гармонические искажения + шум (-3 дБ)

| Левый | Правый
Гармонические искажения, % | +0.0210 | +0.0219
Гармонические искажения + шум , % | +0.0298 | +0.0310
Гармонические искажения + шум (A-взвеш.), % | +0.0311 | +0.0325

#### Интермодуляционные искажения

| Левый | Правый
Интермодуляционные искажения + шум, % | +0.0408 | +0.0420
Интермодуляционные искажения + шум (A-взвеш.), % | +0.0434 | +0.0448

#### Взаимопроникновение стереоканалов

| Левый | Правый
Проникновение на 100 Гц, дБ | -83 | -78
Проникновение на 1000 Гц, дБ | -78 | -78
Проникновение на 10000 Гц, дБ | -70 | -71

#### Интермодуляционные искажения (переменная частота)

| Левый | Правый
Интермодуляционные искажения + шум на 5000 Гц, | 0.0439 | 0.0448
Интермодуляционные искажения + шум на 10000 Гц, | 0.0448 | 0.0463
Интермодуляционные искажения + шум на 15000 Гц, | 0.2042 | 0.2048