### Отчет о тестировании в RightMark Audio Analyzer

Тестируемое устройство | Wave mapper
Режим работы | 24-bit, 192 kHz
Звуковой интерфейс | MME
Маршрут сигнала | External loopback (line-out - line-in)
Версия RMAA | 6.2.5
Фильтр 20 Гц - 20 кГц | ДА
Нормализация сигнала | ДА
Изменение уровня | -2.7 дБ / -2.6 дБ
Режим МОНО | НЕТ
Частота сигнала калибрации, Гц | 1000
Полярность | правильная/правильная

#### Общие результаты

Неравномерность АЧХ (в диапазоне 40 Гц - 15 кГц), дБ | +0.02, -0.05 | Отлично
Уровень шума, дБ (А) | -75.4 | Средне
Динамические диапазон, дБ (А) | 77.0 | Средне
Гармонические искажения, % | 0.021 | Хорошо
Гармонические искажения + шум, дБ(A) | -71.3 | Средне
Интермодуляционные искажения + шум, % | 0.036 | Хорошо
Взаимопроникновение каналов, дБ | -75.9 | Очень хорошо
Интермодуляции на 10 кГц, % | 0.041 | Хорошо
Общая оценка |  | Хорошо

#### Частотная характеристика

| Левый | Правый
От 20 Гц до 20 кГц, дБ | -1.19, +0.02 | -1.07, +0.09
От 40 Гц до 15 кГц, дБ | -0.05, +0.02 | +0.04, +0.09

#### Уровень шума

| Левый | Правый
Мощность RMS, дБ | -76.1 | -75.8
Мощность RMS, дБ (A) | -75.6 | -75.2
Пиковый уровень, дБ | -55.8 | -55.0
Смещение DC, % | +0.0 | +0.0

#### Динамический диапазон

| Левый | Правый
Динамический диапазон, дБ | +77.5 | +77.1
Динамический диапазон, дБ (А) | +77.2 | +76.8
Смещение DC, % | -0.00 | -0.00

#### Гармонические искажения + шум (-3 дБ)

| Левый | Правый
Гармонические искажения, % | +0.0202 | +0.0210
Гармонические искажения + шум , % | +0.0261 | +0.0269
Гармонические искажения + шум (A-взвеш.), % | +0.0269 | +0.0277

#### Интермодуляционные искажения

| Левый | Правый
Интермодуляционные искажения + шум, % | +0.0359 | +0.0370
Интермодуляционные искажения + шум (A-взвеш.), % | +0.0378 | +0.0390

#### Взаимопроникновение стереоканалов

| Левый | Правый
Проникновение на 100 Гц, дБ | -73 | -72
Проникновение на 1000 Гц, дБ | -76 | -74
Проникновение на 10000 Гц, дБ | -72 | -72

#### Интермодуляционные искажения (переменная частота)

| Левый | Правый
Интермодуляционные искажения + шум на 5000 Гц, | 0.0390 | 0.0401
Интермодуляционные искажения + шум на 10000 Гц, | 0.0400 | 0.0410
Интермодуляционные искажения + шум на 15000 Гц, | 0.0413 | 0.0425