### Отчет о тестировании в RightMark Audio Analyzer

Тестируемое устройство | Wave mapper
Режим работы | 24-bit, 192 kHz
Звуковой интерфейс | MME
Маршрут сигнала | External loopback (line-out - line-in)
Версия RMAA | 6.2.5
Фильтр 20 Гц - 20 кГц | ДА
Нормализация сигнала | ДА
Изменение уровня | -5.2 дБ / -5.0 дБ
Режим МОНО | НЕТ
Частота сигнала калибрации, Гц | 1000
Полярность | правильная/правильная

#### Общие результаты

Неравномерность АЧХ (в диапазоне 40 Гц - 15 кГц), дБ | +0.16, +0.00 | Очень хорошо
Уровень шума, дБ (А) | -81.4 | Хорошо
Динамические диапазон, дБ (А) | 82.7 | Хорошо
Гармонические искажения, % | 0.015 | Хорошо
Гармонические искажения + шум, дБ(A) | -73.9 | Средне
Интермодуляционные искажения + шум, % | 0.025 | Хорошо
Взаимопроникновение каналов, дБ | -79.6 | Очень хорошо
Интермодуляции на 10 кГц, % | 0.041 | Хорошо
Общая оценка |  | Хорошо

#### Частотная характеристика

| Левый | Правый
От 20 Гц до 20 кГц, дБ | -0.50, +0.02 | -0.37, +0.16
От 40 Гц до 15 кГц, дБ | -0.14, +0.02 | +0.00, +0.16

#### Уровень шума

| Левый | Правый
Мощность RMS, дБ | -81.8 | -81.9
Мощность RMS, дБ (A) | -81.3 | -81.4
Пиковый уровень, дБ | -60.2 | -60.6
Смещение DC, % | -0.0 | -0.0

#### Динамический диапазон

| Левый | Правый
Динамический диапазон, дБ | +83.1 | +83.2
Динамический диапазон, дБ (А) | +82.7 | +82.8
Смещение DC, % | +0.00 | +0.00

#### Гармонические искажения + шум (-3 дБ)

| Левый | Правый
Гармонические искажения, % | +0.0142 | +0.0156
Гармонические искажения + шум , % | +0.0176 | +0.0186
Гармонические искажения + шум (A-взвеш.), % | +0.0194 | +0.0211

#### Интермодуляционные искажения

| Левый | Правый
Интермодуляционные искажения + шум, % | +0.0251 | +0.0257
Интермодуляционные искажения + шум (A-взвеш.), % | +0.0253 | +0.0251

#### Взаимопроникновение стереоканалов

| Левый | Правый
Проникновение на 100 Гц, дБ | -76 | -73
Проникновение на 1000 Гц, дБ | -78 | -79
Проникновение на 10000 Гц, дБ | -78 | -77

#### Интермодуляционные искажения (переменная частота)

| Левый | Правый
Интермодуляционные искажения + шум на 5000 Гц, | 0.0335 | 0.0343
Интермодуляционные искажения + шум на 10000 Гц, | 0.0389 | 0.0397
Интермодуляционные искажения + шум на 15000 Гц, | 0.0497 | 0.0507