### Отчет о тестировании в RightMark Audio Analyzer

Тестируемое устройство | Wave mapper
Режим работы | 24-bit, 96 kHz
Звуковой интерфейс | MME
Маршрут сигнала | External loopback (line-out - line-in)
Версия RMAA | 6.2.5
Фильтр 20 Гц - 20 кГц | ДА
Нормализация сигнала | ДА
Изменение уровня | -4.7 дБ / -5.0 дБ
Режим МОНО | НЕТ
Частота сигнала калибрации, Гц | 1000
Полярность | правильная/правильная

#### Общие результаты

Неравномерность АЧХ (в диапазоне 40 Гц - 15 кГц), дБ | -0.23, -0.33 | Отлично
Уровень шума, дБ (А) | -82.6 | Хорошо
Динамические диапазон, дБ (А) | 82.7 | Хорошо
Гармонические искажения, % | 0.0067 | Очень хорошо
Гармонические искажения + шум, дБ(A) | -77.4 | Средне
Интермодуляционные искажения + шум, % | 0.020 | Очень хорошо
Взаимопроникновение каналов, дБ | -80.9 | Очень хорошо
Интермодуляции на 10 кГц, % | 0.018 | Очень хорошо
Общая оценка |  | Очень хорошо

#### Частотная характеристика

| Левый | Правый
От 20 Гц до 20 кГц, дБ | -0.13, +0.03 | -0.39, -0.23
От 40 Гц до 15 кГц, дБ | -0.07, +0.03 | -0.33, -0.23

#### Уровень шума

| Левый | Правый
Мощность RMS, дБ | -82.8 | -82.8
Мощность RMS, дБ (A) | -82.6 | -82.6
Пиковый уровень, дБ | -63.0 | -64.4
Смещение DC, % | +0.0 | +0.0

#### Динамический диапазон

| Левый | Правый
Динамический диапазон, дБ | +82.9 | +82.9
Динамический диапазон, дБ (А) | +82.7 | +82.7
Смещение DC, % | -0.00 | +0.00

#### Гармонические искажения + шум (-3 дБ)

| Левый | Правый
Гармонические искажения, % | +0.0063 | +0.0071
Гармонические искажения + шум , % | +0.0131 | +0.0139
Гармонические искажения + шум (A-взвеш.), % | +0.0130 | +0.0141

#### Интермодуляционные искажения

| Левый | Правый
Интермодуляционные искажения + шум, % | +0.0190 | +0.0202
Интермодуляционные искажения + шум (A-взвеш.), % | +0.0194 | +0.0202

#### Взаимопроникновение стереоканалов

| Левый | Правый
Проникновение на 100 Гц, дБ | -81 | -76
Проникновение на 1000 Гц, дБ | -79 | -80
Проникновение на 10000 Гц, дБ | -79 | -78

#### Интермодуляционные искажения (переменная частота)

| Левый | Правый
Интермодуляционные искажения + шум на 5000 Гц, | 0.0170 | 0.0181
Интермодуляционные искажения + шум на 10000 Гц, | 0.0176 | 0.0181
Интермодуляционные искажения + шум на 15000 Гц, | 0.0181 | 0.0185