### Отчет о тестировании в RightMark Audio Analyzer

Тестируемое устройство | Wave mapper
Режим работы | 16-bit, 44 kHz
Звуковой интерфейс | MME
Маршрут сигнала | External loopback (line-out - line-in)
Версия RMAA | 6.2.5
Фильтр 20 Гц - 20 кГц | ДА
Нормализация сигнала | ДА
Изменение уровня | -4.8 дБ / -4.8 дБ
Режим МОНО | НЕТ
Частота сигнала калибрации, Гц | 1000
Полярность | правильная/правильная

#### Общие результаты

Неравномерность АЧХ (в диапазоне 40 Гц - 15 кГц), дБ | +0.02, -0.03 | Отлично
Уровень шума, дБ (А) | -68.9 | Средне
Динамические диапазон, дБ (А) | 69.5 | Средне
Гармонические искажения, % | 0.029 | Хорошо
Гармонические искажения + шум, дБ(A) | -65.9 | Средне
Интермодуляционные искажения + шум, % | 0.086 | Хорошо
Взаимопроникновение каналов, дБ | -66.8 | Хорошо
Интермодуляции на 10 кГц, % | 0.085 | Хорошо
Общая оценка |  | Хорошо

#### Частотная характеристика

| Левый | Правый
От 20 Гц до 20 кГц, дБ | -0.55, +0.02 | -0.57, -0.00
От 40 Гц до 15 кГц, дБ | -0.03, +0.02 | -0.05, -0.00

#### Уровень шума

| Левый | Правый
Мощность RMS, дБ | -69.3 | -69.3
Мощность RMS, дБ (A) | -68.9 | -68.9
Пиковый уровень, дБ | -55.3 | -55.6
Смещение DC, % | -0.0 | -0.0

#### Динамический диапазон

| Левый | Правый
Динамический диапазон, дБ | +69.8 | +69.9
Динамический диапазон, дБ (А) | +69.4 | +69.5
Смещение DC, % | -0.00 | -0.00

#### Гармонические искажения + шум (-3 дБ)

| Левый | Правый
Гармонические искажения, % | +0.0293 | +0.0293
Гармонические искажения + шум , % | +0.0505 | +0.0503
Гармонические искажения + шум (A-взвеш.), % | +0.0506 | +0.0504

#### Интермодуляционные искажения

| Левый | Правый
Интермодуляционные искажения + шум, % | +0.0859 | +0.0857
Интермодуляционные искажения + шум (A-взвеш.), % | +0.0906 | +0.0904

#### Взаимопроникновение стереоканалов

| Левый | Правый
Проникновение на 100 Гц, дБ | -65 | -62
Проникновение на 1000 Гц, дБ | -65 | -67
Проникновение на 10000 Гц, дБ | -72 | -71

#### Интермодуляционные искажения (переменная частота)

| Левый | Правый
Интермодуляционные искажения + шум на 5000 Гц, | 0.0854 | 0.0856
Интермодуляционные искажения + шум на 10000 Гц, | 0.0858 | 0.0853
Интермодуляционные искажения + шум на 15000 Гц, | 0.0840 | 0.0841