### Отчет о тестировании в RightMark Audio Analyzer

Тестируемое устройство | Wave mapper
Режим работы | 16-bit, 44 kHz
Звуковой интерфейс | MME
Маршрут сигнала | External loopback (line-out - line-in)
Версия RMAA | 6.2.5
Фильтр 20 Гц - 20 кГц | ДА
Нормализация сигнала | ДА
Изменение уровня | -4.8 дБ / -5.0 дБ
Режим МОНО | НЕТ
Частота сигнала калибрации, Гц | 1000
Полярность | правильная/правильная

#### Общие результаты

Неравномерность АЧХ (в диапазоне 40 Гц - 15 кГц), дБ | -0.23, -0.32 | Отлично
Уровень шума, дБ (А) | -80.9 | Хорошо
Динамические диапазон, дБ (А) | 81.1 | Хорошо
Гармонические искажения, % | 0.0065 | Очень хорошо
Гармонические искажения + шум, дБ(A) | -74.0 | Средне
Интермодуляционные искажения + шум, % | 0.021 | Хорошо
Взаимопроникновение каналов, дБ | -78.0 | Очень хорошо
Интермодуляции на 10 кГц, % | 0.021 | Хорошо
Общая оценка |  | Очень хорошо

#### Частотная характеристика

| Левый | Правый
От 20 Гц до 20 кГц, дБ | -0.29, +0.04 | -0.55, -0.21
От 40 Гц до 15 кГц, дБ | -0.06, +0.03 | -0.32, -0.23

#### Уровень шума

| Левый | Правый
Мощность RMS, дБ | -81.5 | -81.5
Мощность RMS, дБ (A) | -80.9 | -80.9
Пиковый уровень, дБ | -64.3 | -64.3
Смещение DC, % | -0.0 | -0.0

#### Динамический диапазон

| Левый | Правый
Динамический диапазон, дБ | +81.7 | +81.7
Динамический диапазон, дБ (А) | +81.1 | +81.0
Смещение DC, % | -0.00 | -0.00

#### Гармонические искажения + шум (-3 дБ)

| Левый | Правый
Гармонические искажения, % | +0.0055 | +0.0074
Гармонические искажения + шум , % | +0.0177 | +0.0188
Гармонические искажения + шум (A-взвеш.), % | +0.0191 | +0.0206

#### Интермодуляционные искажения

| Левый | Правый
Интермодуляционные искажения + шум, % | +0.0204 | +0.0217
Интермодуляционные искажения + шум (A-взвеш.), % | +0.0216 | +0.0226

#### Взаимопроникновение стереоканалов

| Левый | Правый
Проникновение на 100 Гц, дБ | -87 | -85
Проникновение на 1000 Гц, дБ | -76 | -78
Проникновение на 10000 Гц, дБ | -79 | -78

#### Интермодуляционные искажения (переменная частота)

| Левый | Правый
Интермодуляционные искажения + шум на 5000 Гц, | 0.0191 | 0.0205
Интермодуляционные искажения + шум на 10000 Гц, | 0.0201 | 0.0211
Интермодуляционные искажения + шум на 15000 Гц, | 0.0206 | 0.0218