### Отчет о тестировании в RightMark Audio Analyzer

Тестируемое устройство | Wave mapper
Режим работы | 24-bit, 192 kHz
Звуковой интерфейс | MME
Маршрут сигнала | External loopback (line-out - line-in)
Версия RMAA | 6.2.5
Фильтр 20 Гц - 20 кГц | ДА
Нормализация сигнала | ДА
Изменение уровня | -4.7 дБ / -4.7 дБ
Режим МОНО | НЕТ
Частота сигнала калибрации, Гц | 1000
Полярность | правильная/правильная

#### Общие результаты

Неравномерность АЧХ (в диапазоне 40 Гц - 15 кГц), дБ | +0.02, -0.13 | Отлично
Уровень шума, дБ (А) | -70.1 | Средне
Динамические диапазон, дБ (А) | 69.9 | Средне
Гармонические искажения, % | 0.011 | Хорошо
Гармонические искажения + шум, дБ(A) | -63.9 | Плохо
Интермодуляционные искажения + шум, % | 0.082 | Хорошо
Взаимопроникновение каналов, дБ | -65.4 | Хорошо
Интермодуляции на 10 кГц, % | 0.076 | Хорошо
Общая оценка |  | Хорошо

#### Частотная характеристика

| Левый | Правый
От 20 Гц до 20 кГц, дБ | -0.49, +0.02 | -0.49, +0.03
От 40 Гц до 15 кГц, дБ | -0.13, +0.02 | -0.11, +0.03

#### Уровень шума

| Левый | Правый
Мощность RMS, дБ | -69.3 | -69.4
Мощность RMS, дБ (A) | -70.1 | -70.1
Пиковый уровень, дБ | -56.1 | -56.2
Смещение DC, % | -0.0 | -0.0

#### Динамический диапазон

| Левый | Правый
Динамический диапазон, дБ | +69.6 | +69.6
Динамический диапазон, дБ (А) | +69.9 | +70.0
Смещение DC, % | +0.00 | +0.00

#### Гармонические искажения + шум (-3 дБ)

| Левый | Правый
Гармонические искажения, % | +0.0113 | +0.0111
Гармонические искажения + шум , % | +0.0654 | +0.0651
Гармонические искажения + шум (A-взвеш.), % | +0.0637 | +0.0633

#### Интермодуляционные искажения

| Левый | Правый
Интермодуляционные искажения + шум, % | +0.0818 | +0.0812
Интермодуляционные искажения + шум (A-взвеш.), % | +0.0791 | +0.0784

#### Взаимопроникновение стереоканалов

| Левый | Правый
Проникновение на 100 Гц, дБ | -62 | -58
Проникновение на 1000 Гц, дБ | -66 | -63
Проникновение на 10000 Гц, дБ | -73 | -72

#### Интермодуляционные искажения (переменная частота)

| Левый | Правый
Интермодуляционные искажения + шум на 5000 Гц, | 0.0713 | 0.0707
Интермодуляционные искажения + шум на 10000 Гц, | 0.0812 | 0.0805
Интермодуляционные искажения + шум на 15000 Гц, | 0.0767 | 0.0761