### Отчет о тестировании в RightMark Audio Analyzer

Тестируемое устройство | Wave mapper
Режим работы | 16-bit, 44 kHz
Звуковой интерфейс | MME
Маршрут сигнала | External loopback (line-out - line-in)
Версия RMAA | 6.2.5
Фильтр 20 Гц - 20 кГц | ДА
Нормализация сигнала | ДА
Изменение уровня | -1.2 дБ / -1.2 дБ
Режим МОНО | НЕТ
Частота сигнала калибрации, Гц | 1000
Полярность | правильная/правильная

#### Общие результаты

Неравномерность АЧХ (в диапазоне 40 Гц - 15 кГц), дБ | +0.04, -0.10 | Отлично
Уровень шума, дБ (А) | -62.4 | Плохо
Динамические диапазон, дБ (А) | 62.4 | Плохо
Гармонические искажения, % | 0.025 | Хорошо
Гармонические искажения + шум, дБ(A) | -56.4 | Плохо
Интермодуляционные искажения + шум, % | 0.207 | Средне
Взаимопроникновение каналов, дБ | -55.5 | Средне
Интермодуляции на 10 кГц, % | 0.172 | Средне
Общая оценка |  | Средне

#### Частотная характеристика

| Левый | Правый
От 20 Гц до 20 кГц, дБ | -0.52, +0.05 | -0.47, +0.03
От 40 Гц до 15 кГц, дБ | -0.10, +0.04 | -0.07, +0.03

#### Уровень шума

| Левый | Правый
Мощность RMS, дБ | -61.6 | -61.6
Мощность RMS, дБ (A) | -62.4 | -62.4
Пиковый уровень, дБ | -49.0 | -49.3
Смещение DC, % | +0.0 | +0.0

#### Динамический диапазон

| Левый | Правый
Динамический диапазон, дБ | +61.5 | +61.5
Динамический диапазон, дБ (А) | +62.4 | +62.4
Смещение DC, % | -0.00 | -0.00

#### Гармонические искажения + шум (-3 дБ)

| Левый | Правый
Гармонические искажения, % | +0.0256 | +0.0250
Гармонические искажения + шум , % | +0.1655 | +0.1649
Гармонические искажения + шум (A-взвеш.), % | +0.1523 | +0.1517

#### Интермодуляционные искажения

| Левый | Правый
Интермодуляционные искажения + шум, % | +0.2069 | +0.2061
Интермодуляционные искажения + шум (A-взвеш.), % | +0.1892 | +0.1885

#### Взаимопроникновение стереоканалов

| Левый | Правый
Проникновение на 100 Гц, дБ | -52 | -55
Проникновение на 1000 Гц, дБ | -55 | -54
Проникновение на 10000 Гц, дБ | -73 | -72

#### Интермодуляционные искажения (переменная частота)

| Левый | Правый
Интермодуляционные искажения + шум на 5000 Гц, | 0.1669 | 0.1663
Интермодуляционные искажения + шум на 10000 Гц, | 0.1729 | 0.1723
Интермодуляционные искажения + шум на 15000 Гц, | 0.1783 | 0.1766