### Отчет о тестировании в RightMark Audio Analyzer

Тестируемое устройство | Wave mapper
Режим работы | 16-bit, 44 kHz
Звуковой интерфейс | MME
Маршрут сигнала | External loopback (line-out - line-in)
Версия RMAA | 6.2.5
Фильтр 20 Гц - 20 кГц | ДА
Нормализация сигнала | ДА
Изменение уровня | -1.3 дБ / -1.3 дБ
Режим МОНО | НЕТ
Частота сигнала калибрации, Гц | 1000
Полярность | правильная/правильная

#### Общие результаты

Неравномерность АЧХ (в диапазоне 40 Гц - 15 кГц), дБ | +0.06, -0.25 | Очень хорошо
Уровень шума, дБ (А) | -62.8 | Плохо
Динамические диапазон, дБ (А) | 63.3 | Плохо
Гармонические искажения, % | 0.061 | Средне
Гармонические искажения + шум, дБ(A) | -59.6 | Плохо
Интермодуляционные искажения + шум, % | 0.174 | Средне
Взаимопроникновение каналов, дБ | -61.0 | Средне
Интермодуляции на 10 кГц, % | 0.197 | Средне
Общая оценка |  | Средне

#### Частотная характеристика

| Левый | Правый
От 20 Гц до 20 кГц, дБ | -1.58, +0.06 | -1.49, +0.10
От 40 Гц до 15 кГц, дБ | -0.25, +0.06 | -0.17, +0.10

#### Уровень шума

| Левый | Правый
Мощность RMS, дБ | -62.9 | -62.9
Мощность RMS, дБ (A) | -62.9 | -62.8
Пиковый уровень, дБ | -49.3 | -49.3
Смещение DC, % | -0.0 | -0.0

#### Динамический диапазон

| Левый | Правый
Динамический диапазон, дБ | +63.4 | +63.4
Динамический диапазон, дБ (А) | +63.3 | +63.3
Смещение DC, % | +0.00 | +0.00

#### Гармонические искажения + шум (-3 дБ)

| Левый | Правый
Гармонические искажения, % | +0.0608 | +0.0604
Гармонические искажения + шум , % | +0.1091 | +0.1087
Гармонические искажения + шум (A-взвеш.), % | +0.1043 | +0.1041

#### Интермодуляционные искажения

| Левый | Правый
Интермодуляционные искажения + шум, % | +0.1743 | +0.1740
Интермодуляционные искажения + шум (A-взвеш.), % | +0.1756 | +0.1751

#### Взаимопроникновение стереоканалов

| Левый | Правый
Проникновение на 100 Гц, дБ | -62 | -59
Проникновение на 1000 Гц, дБ | -60 | -60
Проникновение на 10000 Гц, дБ | -67 | -67

#### Интермодуляционные искажения (переменная частота)

| Левый | Правый
Интермодуляционные искажения + шум на 5000 Гц, | 0.1593 | 0.1594
Интермодуляционные искажения + шум на 10000 Гц, | 0.1654 | 0.1651
Интермодуляционные искажения + шум на 15000 Гц, | 0.2675 | 0.2669