### Отчет о тестировании в RightMark Audio Analyzer

Тестируемое устройство | Wave mapper
Режим работы | 16-bit, 96 kHz
Звуковой интерфейс | MME
Маршрут сигнала | External loopback (line-out - line-in)
Версия RMAA | 6.2.5
Фильтр 20 Гц - 20 кГц | ДА
Нормализация сигнала | ДА
Изменение уровня | -0.7 дБ / -0.6 дБ
Режим МОНО | НЕТ
Частота сигнала калибрации, Гц | 1000
Полярность | правильная/правильная

#### Общие результаты

Неравномерность АЧХ (в диапазоне 40 Гц - 15 кГц), дБ | +0.21, +0.07 | Отлично
Уровень шума, дБ (А) | -80.4 | Хорошо
Динамические диапазон, дБ (А) | 80.3 | Хорошо
Гармонические искажения, % | 0.0063 | Очень хорошо
Гармонические искажения + шум, дБ(A) | -74.3 | Средне
Интермодуляционные искажения + шум, % | 0.024 | Хорошо
Взаимопроникновение каналов, дБ | -78.9 | Очень хорошо
Интермодуляции на 10 кГц, % | 0.022 | Хорошо
Общая оценка |  | Хорошо

#### Частотная характеристика

| Левый | Правый
От 20 Гц до 20 кГц, дБ | -0.13, +0.08 | -0.02, +0.21
От 40 Гц до 15 кГц, дБ | -0.04, +0.08 | +0.07, +0.21

#### Уровень шума

| Левый | Правый
Мощность RMS, дБ | -79.9 | -79.9
Мощность RMS, дБ (A) | -80.4 | -80.5
Пиковый уровень, дБ | -59.8 | -58.5
Смещение DC, % | +0.0 | +0.0

#### Динамический диапазон

| Левый | Правый
Динамический диапазон, дБ | +79.7 | +79.7
Динамический диапазон, дБ (А) | +80.3 | +80.3
Смещение DC, % | -0.00 | -0.00

#### Гармонические искажения + шум (-3 дБ)

| Левый | Правый
Гармонические искажения, % | +0.0063 | +0.0064
Гармонические искажения + шум , % | +0.0200 | +0.0198
Гармонические искажения + шум (A-взвеш.), % | +0.0194 | +0.0192

#### Интермодуляционные искажения

| Левый | Правый
Интермодуляционные искажения + шум, % | +0.0245 | +0.0245
Интермодуляционные искажения + шум (A-взвеш.), % | +0.0233 | +0.0228

#### Взаимопроникновение стереоканалов

| Левый | Правый
Проникновение на 100 Гц, дБ | -73 | -71
Проникновение на 1000 Гц, дБ | -78 | -78
Проникновение на 10000 Гц, дБ | -77 | -77

#### Интермодуляционные искажения (переменная частота)

| Левый | Правый
Интермодуляционные искажения + шум на 5000 Гц, | 0.0213 | 0.0205
Интермодуляционные искажения + шум на 10000 Гц, | 0.0233 | 0.0229
Интермодуляционные искажения + шум на 15000 Гц, | 0.0238 | 0.0228