### Отчет о тестировании в RightMark Audio Analyzer

Тестируемое устройство | Wave mapper
Режим работы | 16-bit, 192 kHz
Звуковой интерфейс | MME
Маршрут сигнала | External loopback (line-out - line-in)
Версия RMAA | 6.2.5
Фильтр 20 Гц - 20 кГц | ДА
Нормализация сигнала | ДА
Изменение уровня | -1.2 дБ / -1.2 дБ
Режим МОНО | НЕТ
Частота сигнала калибрации, Гц | 1000
Полярность | правильная/правильная

#### Общие результаты

Неравномерность АЧХ (в диапазоне 40 Гц - 15 кГц), дБ | +0.03, -0.04 | Отлично
Уровень шума, дБ (А) | -62.5 | Плохо
Динамические диапазон, дБ (А) | 62.7 | Плохо
Гармонические искажения, % | 0.024 | Хорошо
Гармонические искажения + шум, дБ(A) | -56.5 | Плохо
Интермодуляционные искажения + шум, % | 0.217 | Средне
Взаимопроникновение каналов, дБ | -59.7 | Средне
Интермодуляции на 10 кГц, % | 0.150 | Средне
Общая оценка |  | Средне

#### Частотная характеристика

| Левый | Правый
От 20 Гц до 20 кГц, дБ | -1.20, +0.03 | -1.16, +0.02
От 40 Гц до 15 кГц, дБ | -0.04, +0.03 | -0.05, +0.02

#### Уровень шума

| Левый | Правый
Мощность RMS, дБ | -61.0 | -61.1
Мощность RMS, дБ (A) | -62.5 | -62.5
Пиковый уровень, дБ | -47.8 | -47.8
Смещение DC, % | +0.0 | +0.0

#### Динамический диапазон

| Левый | Правый
Динамический диапазон, дБ | +61.1 | +61.1
Динамический диапазон, дБ (А) | +62.7 | +62.7
Смещение DC, % | -0.00 | -0.00

#### Гармонические искажения + шум (-3 дБ)

| Левый | Правый
Гармонические искажения, % | +0.0244 | +0.0243
Гармонические искажения + шум , % | +0.1781 | +0.1772
Гармонические искажения + шум (A-взвеш.), % | +0.1504 | +0.1501

#### Интермодуляционные искажения

| Левый | Правый
Интермодуляционные искажения + шум, % | +0.2170 | +0.2162
Интермодуляционные искажения + шум (A-взвеш.), % | +0.1818 | +0.1815

#### Взаимопроникновение стереоканалов

| Левый | Правый
Проникновение на 100 Гц, дБ | -47 | -48
Проникновение на 1000 Гц, дБ | -59 | -58
Проникновение на 10000 Гц, дБ | -67 | -66

#### Интермодуляционные искажения (переменная частота)

| Левый | Правый
Интермодуляционные искажения + шум на 5000 Гц, | 0.1228 | 0.1220
Интермодуляционные искажения + шум на 10000 Гц, | 0.1638 | 0.1627
Интермодуляционные искажения + шум на 15000 Гц, | 0.1639 | 0.1621