### Отчет о тестировании в RightMark Audio Analyzer

Тестируемое устройство | Wave mapper
Режим работы | 16-bit, 44 kHz
Звуковой интерфейс | MME
Маршрут сигнала | External loopback (line-out - line-in)
Версия RMAA | 6.2.5
Фильтр 20 Гц - 20 кГц | ДА
Нормализация сигнала | ДА
Изменение уровня | -4.7 дБ / -4.7 дБ
Режим МОНО | НЕТ
Частота сигнала калибрации, Гц | 1000
Полярность | правильная/правильная

#### Общие результаты

Неравномерность АЧХ (в диапазоне 40 Гц - 15 кГц), дБ | +0.03, -0.08 | Отлично
Уровень шума, дБ (А) | -69.2 | Средне
Динамические диапазон, дБ (А) | 69.4 | Средне
Гармонические искажения, % | 0.012 | Хорошо
Гармонические искажения + шум, дБ(A) | -63.1 | Плохо
Интермодуляционные искажения + шум, % | 0.086 | Хорошо
Взаимопроникновение каналов, дБ | -64.5 | Средне
Интермодуляции на 10 кГц, % | 0.076 | Хорошо
Общая оценка |  | Хорошо

#### Частотная характеристика

| Левый | Правый
От 20 Гц до 20 кГц, дБ | -0.61, +0.03 | -0.60, +0.04
От 40 Гц до 15 кГц, дБ | -0.08, +0.03 | -0.07, +0.04

#### Уровень шума

| Левый | Правый
Мощность RMS, дБ | -69.2 | -69.3
Мощность RMS, дБ (A) | -69.2 | -69.3
Пиковый уровень, дБ | -57.8 | -58.2
Смещение DC, % | -0.0 | -0.0

#### Динамический диапазон

| Левый | Правый
Динамический диапазон, дБ | +69.4 | +69.4
Динамический диапазон, дБ (А) | +69.3 | +69.4
Смещение DC, % | -0.00 | -0.00

#### Гармонические искажения + шум (-3 дБ)

| Левый | Правый
Гармонические искажения, % | +0.0117 | +0.0115
Гармонические искажения + шум , % | +0.0702 | +0.0695
Гармонические искажения + шум (A-взвеш.), % | +0.0702 | +0.0694

#### Интермодуляционные искажения

| Левый | Правый
Интермодуляционные искажения + шум, % | +0.0869 | +0.0859
Интермодуляционные искажения + шум (A-взвеш.), % | +0.0876 | +0.0866

#### Взаимопроникновение стереоканалов

| Левый | Правый
Проникновение на 100 Гц, дБ | -73 | -74
Проникновение на 1000 Гц, дБ | -64 | -63
Проникновение на 10000 Гц, дБ | -78 | -78

#### Интермодуляционные искажения (переменная частота)

| Левый | Правый
Интермодуляционные искажения + шум на 5000 Гц, | 0.0765 | 0.0758
Интермодуляционные искажения + шум на 10000 Гц, | 0.0792 | 0.0782
Интермодуляционные искажения + шум на 15000 Гц, | 0.0741 | 0.0730