### Отчет о тестировании в RightMark Audio Analyzer

Тестируемое устройство | Wave mapper
Режим работы | 16-bit, 44 kHz
Звуковой интерфейс | MME
Маршрут сигнала | External loopback (line-out - line-in)
Версия RMAA | 6.2.5
Фильтр 20 Гц - 20 кГц | ДА
Нормализация сигнала | ДА
Изменение уровня | -0.7 дБ / -0.5 дБ
Режим МОНО | НЕТ
Частота сигнала калибрации, Гц | 1000
Полярность | правильная/правильная

#### Общие результаты

Неравномерность АЧХ (в диапазоне 40 Гц - 15 кГц), дБ | +0.06, -0.06 | Отлично
Уровень шума, дБ (А) | -80.7 | Хорошо
Динамические диапазон, дБ (А) | 80.9 | Хорошо
Гармонические искажения, % | 0.0069 | Очень хорошо
Гармонические искажения + шум, дБ(A) | -74.4 | Средне
Интермодуляционные искажения + шум, % | 0.024 | Хорошо
Взаимопроникновение каналов, дБ | -76.3 | Очень хорошо
Интермодуляции на 10 кГц, % | 0.023 | Хорошо
Общая оценка |  | Хорошо

#### Частотная характеристика

| Левый | Правый
От 20 Гц до 20 кГц, дБ | -0.52, +0.06 | -0.34, +0.18
От 40 Гц до 15 кГц, дБ | -0.06, +0.06 | +0.06, +0.18

#### Уровень шума

| Левый | Правый
Мощность RMS, дБ | -80.7 | -80.7
Мощность RMS, дБ (A) | -80.7 | -80.8
Пиковый уровень, дБ | -62.2 | -61.1
Смещение DC, % | +0.0 | +0.0

#### Динамический диапазон

| Левый | Правый
Динамический диапазон, дБ | +80.6 | +80.7
Динамический диапазон, дБ (А) | +80.8 | +80.9
Смещение DC, % | +0.00 | +0.00

#### Гармонические искажения + шум (-3 дБ)

| Левый | Правый
Гармонические искажения, % | +0.0071 | +0.0067
Гармонические искажения + шум , % | +0.0199 | +0.0193
Гармонические искажения + шум (A-взвеш.), % | +0.0193 | +0.0186

#### Интермодуляционные искажения

| Левый | Правый
Интермодуляционные искажения + шум, % | +0.0246 | +0.0243
Интермодуляционные искажения + шум (A-взвеш.), % | +0.0228 | +0.0223

#### Взаимопроникновение стереоканалов

| Левый | Правый
Проникновение на 100 Гц, дБ | -76 | -77
Проникновение на 1000 Гц, дБ | -75 | -76
Проникновение на 10000 Гц, дБ | -78 | -78

#### Интермодуляционные искажения (переменная частота)

| Левый | Правый
Интермодуляционные искажения + шум на 5000 Гц, | 0.0218 | 0.0212
Интермодуляционные искажения + шум на 10000 Гц, | 0.0226 | 0.0226
Интермодуляционные искажения + шум на 15000 Гц, | 0.0244 | 0.0236