### Отчет о тестировании в RightMark Audio Analyzer

Тестируемое устройство | Wave mapper
Режим работы | 16-bit, 192 kHz
Звуковой интерфейс | MME
Маршрут сигнала | External loopback (line-out - line-in)
Версия RMAA | 6.2.5
Фильтр 20 Гц - 20 кГц | ДА
Нормализация сигнала | ДА
Изменение уровня | -1.3 дБ / -1.3 дБ
Режим МОНО | НЕТ
Частота сигнала калибрации, Гц | 1000
Полярность | правильная/правильная

#### Общие результаты

Неравномерность АЧХ (в диапазоне 40 Гц - 15 кГц), дБ | +0.04, -0.16 | Очень хорошо
Уровень шума, дБ (А) | -62.9 | Плохо
Динамические диапазон, дБ (А) | 65.9 | Средне
Гармонические искажения, % | 0.061 | Средне
Гармонические искажения + шум, дБ(A) | -59.8 | Плохо
Интермодуляционные искажения + шум, % | 0.173 | Средне
Взаимопроникновение каналов, дБ | -58.7 | Средне
Интермодуляции на 10 кГц, % | 0.173 | Средне
Общая оценка |  | Средне

#### Частотная характеристика

| Левый | Правый
От 20 Гц до 20 кГц, дБ | -1.32, +0.04 | -1.24, +0.07
От 40 Гц до 15 кГц, дБ | -0.16, +0.04 | -0.09, +0.07

#### Уровень шума

| Левый | Правый
Мощность RMS, дБ | -62.8 | -62.8
Мощность RMS, дБ (A) | -63.0 | -62.9
Пиковый уровень, дБ | -47.6 | -46.3
Смещение DC, % | +0.0 | +0.0

#### Динамический диапазон

| Левый | Правый
Динамический диапазон, дБ | +65.4 | +65.3
Динамический диапазон, дБ (А) | +66.0 | +65.9
Смещение DC, % | -0.00 | -0.00

#### Гармонические искажения + шум (-3 дБ)

| Левый | Правый
Гармонические искажения, % | +0.0613 | +0.0608
Гармонические искажения + шум , % | +0.1112 | +0.1110
Гармонические искажения + шум (A-взвеш.), % | +0.1021 | +0.1015

#### Интермодуляционные искажения

| Левый | Правый
Интермодуляционные искажения + шум, % | +0.1729 | +0.1727
Интермодуляционные искажения + шум (A-взвеш.), % | +0.1734 | +0.1732

#### Взаимопроникновение стереоканалов

| Левый | Правый
Проникновение на 100 Гц, дБ | -56 | -54
Проникновение на 1000 Гц, дБ | -58 | -58
Проникновение на 10000 Гц, дБ | -66 | -65

#### Интермодуляционные искажения (переменная частота)

| Левый | Правый
Интермодуляционные искажения + шум на 5000 Гц, | 0.1682 | 0.1676
Интермодуляционные искажения + шум на 10000 Гц, | 0.1765 | 0.1753
Интермодуляционные искажения + шум на 15000 Гц, | 0.1745 | 0.1738