### Отчет о тестировании в RightMark Audio Analyzer

Тестируемое устройство | Wave mapper
Режим работы | 24-bit, 192 kHz
Звуковой интерфейс | MME
Маршрут сигнала | External loopback (line-out - line-in)
Версия RMAA | 6.2.5
Фильтр 20 Гц - 20 кГц | ДА
Нормализация сигнала | ДА
Изменение уровня | -4.8 дБ / -4.8 дБ
Режим МОНО | НЕТ
Частота сигнала калибрации, Гц | 1000
Полярность | правильная/правильная

#### Общие результаты

Неравномерность АЧХ (в диапазоне 40 Гц - 15 кГц), дБ | +0.01, -0.08 | Отлично
Уровень шума, дБ (А) | -69.4 | Средне
Динамические диапазон, дБ (А) | 71.7 | Средне
Гармонические искажения, % | 0.030 | Хорошо
Гармонические искажения + шум, дБ(A) | -65.8 | Средне
Интермодуляционные искажения + шум, % | 0.086 | Хорошо
Взаимопроникновение каналов, дБ | -62.0 | Средне
Интермодуляции на 10 кГц, % | 0.086 | Хорошо
Общая оценка |  | Хорошо

#### Частотная характеристика

| Левый | Правый
От 20 Гц до 20 кГц, дБ | -0.29, +0.01 | -0.31, -0.01
От 40 Гц до 15 кГц, дБ | -0.08, +0.01 | -0.10, -0.01

#### Уровень шума

| Левый | Правый
Мощность RMS, дБ | -69.1 | -69.1
Мощность RMS, дБ (A) | -69.3 | -69.4
Пиковый уровень, дБ | -53.5 | -54.0
Смещение DC, % | -0.0 | -0.0

#### Динамический диапазон

| Левый | Правый
Динамический диапазон, дБ | +70.5 | +70.5
Динамический диапазон, дБ (А) | +71.7 | +71.7
Смещение DC, % | +0.00 | +0.00

#### Гармонические искажения + шум (-3 дБ)

| Левый | Правый
Гармонические искажения, % | +0.0303 | +0.0299
Гармонические искажения + шум , % | +0.0597 | +0.0595
Гармонические искажения + шум (A-взвеш.), % | +0.0515 | +0.0512

#### Интермодуляционные искажения

| Левый | Правый
Интермодуляционные искажения + шум, % | +0.0862 | +0.0860
Интермодуляционные искажения + шум (A-взвеш.), % | +0.0845 | +0.0843

#### Взаимопроникновение стереоканалов

| Левый | Правый
Проникновение на 100 Гц, дБ | -61 | -60
Проникновение на 1000 Гц, дБ | -62 | -60
Проникновение на 10000 Гц, дБ | -70 | -70

#### Интермодуляционные искажения (переменная частота)

| Левый | Правый
Интермодуляционные искажения + шум на 5000 Гц, | 0.0865 | 0.0863
Интермодуляционные искажения + шум на 10000 Гц, | 0.0864 | 0.0863
Интермодуляционные искажения + шум на 15000 Гц, | 0.0862 | 0.0863