### Отчет о тестировании в RightMark Audio Analyzer

Тестируемое устройство | Wave mapper
Режим работы | 16-bit, 44 kHz
Звуковой интерфейс | MME
Маршрут сигнала | External loopback (line-out - line-in)
Версия RMAA | 6.2.5
Фильтр 20 Гц - 20 кГц | ДА
Нормализация сигнала | ДА
Изменение уровня | -4.6 дБ / -4.8 дБ
Режим МОНО | НЕТ
Частота сигнала калибрации, Гц | 1000
Полярность | правильная/правильная

#### Общие результаты

Неравномерность АЧХ (в диапазоне 40 Гц - 15 кГц), дБ | +0.04, -0.08 | Отлично
Уровень шума, дБ (А) | -78.8 | Средне
Динамические диапазон, дБ (А) | 79.1 | Средне
Гармонические искажения, % | 0.0062 | Очень хорошо
Гармонические искажения + шум, дБ(A) | -72.7 | Средне
Интермодуляционные искажения + шум, % | 0.029 | Хорошо
Взаимопроникновение каналов, дБ | -75.9 | Очень хорошо
Интермодуляции на 10 кГц, % | 0.027 | Хорошо
Общая оценка |  | Хорошо

#### Частотная характеристика

| Левый | Правый
От 20 Гц до 20 кГц, дБ | -0.36, +0.04 | -0.51, -0.11
От 40 Гц до 15 кГц, дБ | -0.08, +0.04 | -0.22, -0.11

#### Уровень шума

| Левый | Правый
Мощность RMS, дБ | -78.6 | -78.8
Мощность RMS, дБ (A) | -78.7 | -78.9
Пиковый уровень, дБ | -61.9 | -62.5
Смещение DC, % | -0.0 | -0.0

#### Динамический диапазон

| Левый | Правый
Динамический диапазон, дБ | +78.7 | +78.9
Динамический диапазон, дБ (А) | +79.0 | +79.1
Смещение DC, % | -0.00 | -0.00

#### Гармонические искажения + шум (-3 дБ)

| Левый | Правый
Гармонические искажения, % | +0.0063 | +0.0061
Гармонические искажения + шум , % | +0.0240 | +0.0239
Гармонические искажения + шум (A-взвеш.), % | +0.0233 | +0.0231

#### Интермодуляционные искажения

| Левый | Правый
Интермодуляционные искажения + шум, % | +0.0291 | +0.0289
Интермодуляционные искажения + шум (A-взвеш.), % | +0.0279 | +0.0278

#### Взаимопроникновение стереоканалов

| Левый | Правый
Проникновение на 100 Гц, дБ | -71 | -72
Проникновение на 1000 Гц, дБ | -74 | -75
Проникновение на 10000 Гц, дБ | -78 | -77

#### Интермодуляционные искажения (переменная частота)

| Левый | Правый
Интермодуляционные искажения + шум на 5000 Гц, | 0.0263 | 0.0262
Интермодуляционные искажения + шум на 10000 Гц, | 0.0267 | 0.0264
Интермодуляционные искажения + шум на 15000 Гц, | 0.0279 | 0.0279