### Отчет о тестировании в RightMark Audio Analyzer

Тестируемое устройство | Wave mapper
Режим работы | 24-bit, 96 kHz
Звуковой интерфейс | MME
Маршрут сигнала | External loopback (line-out - line-in)
Версия RMAA | 6.2.5
Фильтр 20 Гц - 20 кГц | ДА
Нормализация сигнала | ДА
Изменение уровня | -4.6 дБ / -4.7 дБ
Режим МОНО | НЕТ
Частота сигнала калибрации, Гц | 1000
Полярность | правильная/правильная

#### Общие результаты

Неравномерность АЧХ (в диапазоне 40 Гц - 15 кГц), дБ | +0.02, -0.10 | Отлично
Уровень шума, дБ (А) | -79.0 | Средне
Динамические диапазон, дБ (А) | 79.6 | Средне
Гармонические искажения, % | 0.011 | Хорошо
Гармонические искажения + шум, дБ(A) | -73.5 | Средне
Интермодуляционные искажения + шум, % | 0.027 | Хорошо
Взаимопроникновение каналов, дБ | -77.5 | Очень хорошо
Интермодуляции на 10 кГц, % | 0.028 | Хорошо
Общая оценка |  | Хорошо

#### Частотная характеристика

| Левый | Правый
От 20 Гц до 20 кГц, дБ | -0.12, +0.02 | -0.27, -0.12
От 40 Гц до 15 кГц, дБ | -0.10, +0.02 | -0.24, -0.12

#### Уровень шума

| Левый | Правый
Мощность RMS, дБ | -78.6 | -78.8
Мощность RMS, дБ (A) | -78.9 | -79.1
Пиковый уровень, дБ | -60.8 | -60.4
Смещение DC, % | -0.0 | -0.0

#### Динамический диапазон

| Левый | Правый
Динамический диапазон, дБ | +79.0 | +79.2
Динамический диапазон, дБ (А) | +79.5 | +79.7
Смещение DC, % | +0.00 | +0.00

#### Гармонические искажения + шум (-3 дБ)

| Левый | Правый
Гармонические искажения, % | +0.0108 | +0.0109
Гармонические искажения + шум , % | +0.0213 | +0.0214
Гармонические искажения + шум (A-взвеш.), % | +0.0211 | +0.0213

#### Интермодуляционные искажения

| Левый | Правый
Интермодуляционные искажения + шум, % | +0.0271 | +0.0271
Интермодуляционные искажения + шум (A-взвеш.), % | +0.0283 | +0.0282

#### Взаимопроникновение стереоканалов

| Левый | Правый
Проникновение на 100 Гц, дБ | -76 | -72
Проникновение на 1000 Гц, дБ | -76 | -77
Проникновение на 10000 Гц, дБ | -78 | -77

#### Интермодуляционные искажения (переменная частота)

| Левый | Правый
Интермодуляционные искажения + шум на 5000 Гц, | 0.0271 | 0.0269
Интермодуляционные искажения + шум на 10000 Гц, | 0.0281 | 0.0280
Интермодуляционные искажения + шум на 15000 Гц, | 0.0283 | 0.0281