### Отчет о тестировании в RightMark Audio Analyzer

Тестируемое устройство | Wave mapper
Режим работы | 16-bit, 44 kHz
Звуковой интерфейс | MME
Маршрут сигнала | External loopback (line-out - line-in)
Версия RMAA | 6.2.5
Фильтр 20 Гц - 20 кГц | ДА
Нормализация сигнала | ДА
Изменение уровня | -0.7 дБ / -0.6 дБ
Режим МОНО | НЕТ
Частота сигнала калибрации, Гц | 1000
Полярность | правильная/правильная

#### Общие результаты

Неравномерность АЧХ (в диапазоне 40 Гц - 15 кГц), дБ | +0.09, -0.31 | Хорошо
Уровень шума, дБ (А) | -78.0 | Средне
Динамические диапазон, дБ (А) | 78.4 | Средне
Гармонические искажения, % | 0.011 | Хорошо
Гармонические искажения + шум, дБ(A) | -71.8 | Средне
Интермодуляционные искажения + шум, % | 0.036 | Хорошо
Взаимопроникновение каналов, дБ | -77.7 | Очень хорошо
Интермодуляции на 10 кГц, % | 0.034 | Хорошо
Общая оценка |  | Хорошо

#### Частотная характеристика

| Левый | Правый
От 20 Гц до 20 кГц, дБ | -1.13, +0.09 | -0.95, +0.21
От 40 Гц до 15 кГц, дБ | -0.31, +0.09 | -0.16, +0.21

#### Уровень шума

| Левый | Правый
Мощность RMS, дБ | -77.0 | -76.9
Мощность RMS, дБ (A) | -78.0 | -78.0
Пиковый уровень, дБ | -58.8 | -58.8
Смещение DC, % | +0.0 | +0.0

#### Динамический диапазон

| Левый | Правый
Динамический диапазон, дБ | +77.2 | +77.0
Динамический диапазон, дБ (А) | +78.4 | +78.4
Смещение DC, % | +0.00 | +0.00

#### Гармонические искажения + шум (-3 дБ)

| Левый | Правый
Гармонические искажения, % | +0.0104 | +0.0107
Гармонические искажения + шум , % | +0.0288 | +0.0290
Гармонические искажения + шум (A-взвеш.), % | +0.0258 | +0.0257

#### Интермодуляционные искажения

| Левый | Правый
Интермодуляционные искажения + шум, % | +0.0355 | +0.0357
Интермодуляционные искажения + шум (A-взвеш.), % | +0.0304 | +0.0302

#### Взаимопроникновение стереоканалов

| Левый | Правый
Проникновение на 100 Гц, дБ | -73 | -73
Проникновение на 1000 Гц, дБ | -77 | -76
Проникновение на 10000 Гц, дБ | -73 | -74

#### Интермодуляционные искажения (переменная частота)

| Левый | Правый
Интермодуляционные искажения + шум на 5000 Гц, | 0.0324 | 0.0329
Интермодуляционные искажения + шум на 10000 Гц, | 0.0341 | 0.0338
Интермодуляционные искажения + шум на 15000 Гц, | 0.0342 | 0.0344