### Отчет о тестировании в RightMark Audio Analyzer

Тестируемое устройство | Wave mapper
Режим работы | 16-bit, 96 kHz
Звуковой интерфейс | MME
Маршрут сигнала | External loopback (line-out - line-in)
Версия RMAA | 6.2.5
Фильтр 20 Гц - 20 кГц | ДА
Нормализация сигнала | ДА
Изменение уровня | -1.0 дБ / -1.2 дБ
Режим МОНО | НЕТ
Частота сигнала калибрации, Гц | 1000
Полярность | правильная/правильная

#### Общие результаты

Неравномерность АЧХ (в диапазоне 40 Гц - 15 кГц), дБ | +0.08, -0.08 | Очень хорошо
Уровень шума, дБ (А) | -76.0 | Средне
Динамические диапазон, дБ (А) | 75.6 | Средне
Гармонические искажения, % | 0.011 | Хорошо
Гармонические искажения + шум, дБ(A) | -69.7 | Средне
Интермодуляционные искажения + шум, % | 0.044 | Хорошо
Взаимопроникновение каналов, дБ | -72.9 | Хорошо
Интермодуляции на 10 кГц, % | 0.039 | Хорошо
Общая оценка |  | Хорошо

#### Частотная характеристика

| Левый | Правый
От 20 Гц до 20 кГц, дБ | -0.33, +0.08 | -0.53, -0.17
От 40 Гц до 15 кГц, дБ | -0.08, +0.08 | -0.31, -0.17

#### Уровень шума

| Левый | Правый
Мощность RMS, дБ | -75.2 | -75.7
Мощность RMS, дБ (A) | -75.7 | -76.3
Пиковый уровень, дБ | -55.7 | -55.2
Смещение DC, % | +0.0 | +0.0

#### Динамический диапазон

| Левый | Правый
Динамический диапазон, дБ | +75.0 | +75.6
Динамический диапазон, дБ (А) | +75.4 | +75.9
Смещение DC, % | +0.00 | +0.00

#### Гармонические искажения + шум (-3 дБ)

| Левый | Правый
Гармонические искажения, % | +0.0112 | +0.0114
Гармонические искажения + шум , % | +0.0349 | +0.0344
Гармонические искажения + шум (A-взвеш.), % | +0.0332 | +0.0325

#### Интермодуляционные искажения

| Левый | Правый
Интермодуляционные искажения + шум, % | +0.0448 | +0.0437
Интермодуляционные искажения + шум (A-взвеш.), % | +0.0421 | +0.0406

#### Взаимопроникновение стереоканалов

| Левый | Правый
Проникновение на 100 Гц, дБ | -66 | -63
Проникновение на 1000 Гц, дБ | -73 | -71
Проникновение на 10000 Гц, дБ | -71 | -72

#### Интермодуляционные искажения (переменная частота)

| Левый | Правый
Интермодуляционные искажения + шум на 5000 Гц, | 0.0379 | 0.0373
Интермодуляционные искажения + шум на 10000 Гц, | 0.0400 | 0.0392
Интермодуляционные искажения + шум на 15000 Гц, | 0.0407 | 0.0403