### Отчет о тестировании в RightMark Audio Analyzer

Тестируемое устройство | Wave mapper
Режим работы | 16-bit, 44 kHz
Звуковой интерфейс | MME
Маршрут сигнала | External loopback (line-out - line-in)
Версия RMAA | 6.2.5
Фильтр 20 Гц - 20 кГц | ДА
Нормализация сигнала | ДА
Изменение уровня | -4.6 дБ / -4.8 дБ
Режим МОНО | НЕТ
Частота сигнала калибрации, Гц | 1000
Полярность | правильная/правильная

#### Общие результаты

Неравномерность АЧХ (в диапазоне 40 Гц - 15 кГц), дБ | -0.10, -0.19 | Отлично
Уровень шума, дБ (А) | -79.7 | Средне
Динамические диапазон, дБ (А) | 79.6 | Средне
Гармонические искажения, % | 0.0058 | Очень хорошо
Гармонические искажения + шум, дБ(A) | -73.5 | Средне
Интермодуляционные искажения + шум, % | 0.026 | Хорошо
Взаимопроникновение каналов, дБ | -76.6 | Очень хорошо
Интермодуляции на 10 кГц, % | 0.025 | Хорошо
Общая оценка |  | Хорошо

#### Частотная характеристика

| Левый | Правый
От 20 Гц до 20 кГц, дБ | -0.30, +0.04 | -0.43, -0.09
От 40 Гц до 15 кГц, дБ | -0.06, +0.03 | -0.19, -0.10

#### Уровень шума

| Левый | Правый
Мощность RMS, дБ | -79.7 | -79.6
Мощность RMS, дБ (A) | -79.7 | -79.6
Пиковый уровень, дБ | -63.8 | -64.5
Смещение DC, % | -0.0 | -0.0

#### Динамический диапазон

| Левый | Правый
Динамический диапазон, дБ | +79.7 | +79.6
Динамический диапазон, дБ (А) | +79.6 | +79.6
Смещение DC, % | -0.00 | -0.00

#### Гармонические искажения + шум (-3 дБ)

| Левый | Правый
Гармонические искажения, % | +0.0058 | +0.0059
Гармонические искажения + шум , % | +0.0209 | +0.0214
Гармонические искажения + шум (A-взвеш.), % | +0.0209 | +0.0214

#### Интермодуляционные искажения

| Левый | Правый
Интермодуляционные искажения + шум, % | +0.0253 | +0.0258
Интермодуляционные искажения + шум (A-взвеш.), % | +0.0252 | +0.0258

#### Взаимопроникновение стереоканалов

| Левый | Правый
Проникновение на 100 Гц, дБ | -73 | -73
Проникновение на 1000 Гц, дБ | -76 | -75
Проникновение на 10000 Гц, дБ | -77 | -77

#### Интермодуляционные искажения (переменная частота)

| Левый | Правый
Интермодуляционные искажения + шум на 5000 Гц, | 0.0240 | 0.0246
Интермодуляционные искажения + шум на 10000 Гц, | 0.0245 | 0.0249
Интермодуляционные искажения + шум на 15000 Гц, | 0.0252 | 0.0262