### Отчет о тестировании в RightMark Audio Analyzer

Тестируемое устройство | Wave mapper
Режим работы | 24-bit, 96 kHz
Звуковой интерфейс | MME
Маршрут сигнала | External loopback (line-out - line-in)
Версия RMAA | 6.2.5
Фильтр 20 Гц - 20 кГц | ДА
Нормализация сигнала | ДА
Изменение уровня | -4.6 дБ / -4.7 дБ
Режим МОНО | НЕТ
Частота сигнала калибрации, Гц | 1000
Полярность | правильная/правильная

#### Общие результаты

Неравномерность АЧХ (в диапазоне 40 Гц - 15 кГц), дБ | -0.11, -0.20 | Отлично
Уровень шума, дБ (А) | -79.6 | Средне
Динамические диапазон, дБ (А) | 80.2 | Хорошо
Гармонические искажения, % | 0.0099 | Очень хорошо
Гармонические искажения + шум, дБ(A) | -73.9 | Средне
Интермодуляционные искажения + шум, % | 0.027 | Хорошо
Взаимопроникновение каналов, дБ | -80.5 | Очень хорошо
Интермодуляции на 10 кГц, % | 0.023 | Хорошо
Общая оценка |  | Хорошо

#### Частотная характеристика

| Левый | Правый
От 20 Гц до 20 кГц, дБ | -0.13, +0.02 | -0.26, -0.11
От 40 Гц до 15 кГц, дБ | -0.07, +0.02 | -0.20, -0.11

#### Уровень шума

| Левый | Правый
Мощность RMS, дБ | -79.4 | -79.2
Мощность RMS, дБ (A) | -79.6 | -79.5
Пиковый уровень, дБ | -62.3 | -62.4
Смещение DC, % | +0.0 | +0.0

#### Динамический диапазон

| Левый | Правый
Динамический диапазон, дБ | +79.8 | +79.7
Динамический диапазон, дБ (А) | +80.2 | +80.1
Смещение DC, % | +0.00 | +0.00

#### Гармонические искажения + шум (-3 дБ)

| Левый | Правый
Гармонические искажения, % | +0.0097 | +0.0100
Гармонические искажения + шум , % | +0.0208 | +0.0213
Гармонические искажения + шум (A-взвеш.), % | +0.0198 | +0.0204

#### Интермодуляционные искажения

| Левый | Правый
Интермодуляционные искажения + шум, % | +0.0265 | +0.0273
Интермодуляционные искажения + шум (A-взвеш.), % | +0.0254 | +0.0262

#### Взаимопроникновение стереоканалов

| Левый | Правый
Проникновение на 100 Гц, дБ | -69 | -67
Проникновение на 1000 Гц, дБ | -80 | -79
Проникновение на 10000 Гц, дБ | -76 | -77

#### Интермодуляционные искажения (переменная частота)

| Левый | Правый
Интермодуляционные искажения + шум на 5000 Гц, | 0.0214 | 0.0221
Интермодуляционные искажения + шум на 10000 Гц, | 0.0230 | 0.0234
Интермодуляционные искажения + шум на 15000 Гц, | 0.0224 | 0.0230