### Отчет о тестировании в RightMark Audio Analyzer

Тестируемое устройство | Wave mapper
Режим работы | 16-bit, 44 kHz
Звуковой интерфейс | MME
Маршрут сигнала | External loopback (line-out - line-in)
Версия RMAA | 6.2.5
Фильтр 20 Гц - 20 кГц | ДА
Нормализация сигнала | ДА
Изменение уровня | -0.9 дБ / -1.2 дБ
Режим МОНО | НЕТ
Частота сигнала калибрации, Гц | 1000
Полярность | правильная/правильная

#### Общие результаты

Неравномерность АЧХ (в диапазоне 40 Гц - 15 кГц), дБ | +0.08, -0.17 | Очень хорошо
Уровень шума, дБ (А) | -76.3 | Средне
Динамические диапазон, дБ (А) | 76.3 | Средне
Гармонические искажения, % | 0.011 | Хорошо
Гармонические искажения + шум, дБ(A) | -70.1 | Средне
Интермодуляционные искажения + шум, % | 0.043 | Хорошо
Взаимопроникновение каналов, дБ | -73.1 | Хорошо
Интермодуляции на 10 кГц, % | 0.039 | Хорошо
Общая оценка |  | Хорошо

#### Частотная характеристика

| Левый | Правый
От 20 Гц до 20 кГц, дБ | -0.79, +0.08 | -0.99, -0.18
От 40 Гц до 15 кГц, дБ | -0.17, +0.08 | -0.40, -0.18

#### Уровень шума

| Левый | Правый
Мощность RMS, дБ | -75.6 | -76.0
Мощность RMS, дБ (A) | -76.1 | -76.5
Пиковый уровень, дБ | -57.2 | -57.0
Смещение DC, % | -0.0 | -0.0

#### Динамический диапазон

| Левый | Правый
Динамический диапазон, дБ | +75.7 | +76.0
Динамический диапазон, дБ (А) | +76.0 | +76.5
Смещение DC, % | -0.00 | -0.00

#### Гармонические искажения + шум (-3 дБ)

| Левый | Правый
Гармонические искажения, % | +0.0107 | +0.0107
Гармонические искажения + шум , % | +0.0332 | +0.0328
Гармонические искажения + шум (A-взвеш.), % | +0.0314 | +0.0308

#### Интермодуляционные искажения

| Левый | Правый
Интермодуляционные искажения + шум, % | +0.0430 | +0.0426
Интермодуляционные искажения + шум (A-взвеш.), % | +0.0388 | +0.0379

#### Взаимопроникновение стереоканалов

| Левый | Правый
Проникновение на 100 Гц, дБ | -71 | -69
Проникновение на 1000 Гц, дБ | -72 | -72
Проникновение на 10000 Гц, дБ | -73 | -72

#### Интермодуляционные искажения (переменная частота)

| Левый | Правый
Интермодуляционные искажения + шум на 5000 Гц, | 0.0367 | 0.0366
Интермодуляционные искажения + шум на 10000 Гц, | 0.0402 | 0.0397
Интермодуляционные искажения + шум на 15000 Гц, | 0.0407 | 0.0399