### Отчет о тестировании в RightMark Audio Analyzer

Тестируемое устройство | Wave mapper
Режим работы | 16-bit, 96 kHz
Звуковой интерфейс | MME
Маршрут сигнала | External loopback (line-out - line-in)
Версия RMAA | 6.2.5
Фильтр 20 Гц - 20 кГц | ДА
Нормализация сигнала | ДА
Изменение уровня | -0.7 дБ / -0.6 дБ
Режим МОНО | НЕТ
Частота сигнала калибрации, Гц | 1000
Полярность | правильная/правильная

#### Общие результаты

Неравномерность АЧХ (в диапазоне 40 Гц - 15 кГц), дБ | +0.20, +0.08 | Отлично
Уровень шума, дБ (А) | -78.2 | Средне
Динамические диапазон, дБ (А) | 78.4 | Средне
Гармонические искажения, % | 0.010 | Хорошо
Гармонические искажения + шум, дБ(A) | -72.0 | Средне
Интермодуляционные искажения + шум, % | 0.035 | Хорошо
Взаимопроникновение каналов, дБ | -78.2 | Очень хорошо
Интермодуляции на 10 кГц, % | 0.034 | Хорошо
Общая оценка |  | Хорошо

#### Частотная характеристика

| Левый | Правый
От 20 Гц до 20 кГц, дБ | -0.19, +0.08 | -0.01, +0.20
От 40 Гц до 15 кГц, дБ | -0.04, +0.08 | +0.08, +0.20

#### Уровень шума

| Левый | Правый
Мощность RMS, дБ | -77.0 | -76.9
Мощность RMS, дБ (A) | -78.2 | -78.2
Пиковый уровень, дБ | -57.8 | -56.1
Смещение DC, % | -0.0 | -0.0

#### Динамический диапазон

| Левый | Правый
Динамический диапазон, дБ | +77.1 | +76.9
Динамический диапазон, дБ (А) | +78.4 | +78.4
Смещение DC, % | +0.00 | +0.00

#### Гармонические искажения + шум (-3 дБ)

| Левый | Правый
Гармонические искажения, % | +0.0104 | +0.0106
Гармонические искажения + шум , % | +0.0281 | +0.0282
Гармонические искажения + шум (A-взвеш.), % | +0.0254 | +0.0249

#### Интермодуляционные искажения

| Левый | Правый
Интермодуляционные искажения + шум, % | +0.0349 | +0.0354
Интермодуляционные искажения + шум (A-взвеш.), % | +0.0298 | +0.0294

#### Взаимопроникновение стереоканалов

| Левый | Правый
Проникновение на 100 Гц, дБ | -67 | -69
Проникновение на 1000 Гц, дБ | -78 | -76
Проникновение на 10000 Гц, дБ | -71 | -71

#### Интермодуляционные искажения (переменная частота)

| Левый | Правый
Интермодуляционные искажения + шум на 5000 Гц, | 0.0331 | 0.0332
Интермодуляционные искажения + шум на 10000 Гц, | 0.0350 | 0.0351
Интермодуляционные искажения + шум на 15000 Гц, | 0.0333 | 0.0335