### Отчет о тестировании в RightMark Audio Analyzer

Тестируемое устройство | Wave mapper
Режим работы | 16-bit, 44 kHz
Звуковой интерфейс | MME
Маршрут сигнала | External loopback (line-out - line-in)
Версия RMAA | 6.2.5
Фильтр 20 Гц - 20 кГц | ДА
Нормализация сигнала | ДА
Изменение уровня | -0.9 дБ / -1.1 дБ
Режим МОНО | НЕТ
Частота сигнала калибрации, Гц | 1000
Полярность | правильная/правильная

#### Общие результаты

Неравномерность АЧХ (в диапазоне 40 Гц - 15 кГц), дБ | +0.07, -0.08 | Отлично
Уровень шума, дБ (А) | -75.7 | Средне
Динамические диапазон, дБ (А) | 75.7 | Средне
Гармонические искажения, % | 0.0099 | Очень хорошо
Гармонические искажения + шум, дБ(A) | -69.2 | Средне
Интермодуляционные искажения + шум, % | 0.045 | Хорошо
Взаимопроникновение каналов, дБ | -69.4 | Хорошо
Интермодуляции на 10 кГц, % | 0.039 | Хорошо
Общая оценка |  | Хорошо

#### Частотная характеристика

| Левый | Правый
От 20 Гц до 20 кГц, дБ | -0.57, +0.07 | -0.62, -0.04
От 40 Гц до 15 кГц, дБ | -0.08, +0.07 | -0.15, -0.04

#### Уровень шума

| Левый | Правый
Мощность RMS, дБ | -74.8 | -75.0
Мощность RMS, дБ (A) | -75.6 | -75.8
Пиковый уровень, дБ | -57.7 | -57.3
Смещение DC, % | +0.0 | +0.0

#### Динамический диапазон

| Левый | Правый
Динамический диапазон, дБ | +74.7 | +74.9
Динамический диапазон, дБ (А) | +75.5 | +75.8
Смещение DC, % | +0.00 | +0.00

#### Гармонические искажения + шум (-3 дБ)

| Левый | Правый
Гармонические искажения, % | +0.0099 | +0.0100
Гармонические искажения + шум , % | +0.0380 | +0.0375
Гармонические искажения + шум (A-взвеш.), % | +0.0349 | +0.0343

#### Интермодуляционные искажения

| Левый | Правый
Интермодуляционные искажения + шум, % | +0.0450 | +0.0441
Интермодуляционные искажения + шум (A-взвеш.), % | +0.0411 | +0.0402

#### Взаимопроникновение стереоканалов

| Левый | Правый
Проникновение на 100 Гц, дБ | -65 | -65
Проникновение на 1000 Гц, дБ | -68 | -68
Проникновение на 10000 Гц, дБ | -73 | -73

#### Интермодуляционные искажения (переменная частота)

| Левый | Правый
Интермодуляционные искажения + шум на 5000 Гц, | 0.0378 | 0.0377
Интермодуляционные искажения + шум на 10000 Гц, | 0.0399 | 0.0398
Интермодуляционные искажения + шум на 15000 Гц, | 0.0397 | 0.0391