### Отчет о тестировании в RightMark Audio Analyzer

Тестируемое устройство | Wave mapper
Режим работы | 16-bit, 44 kHz
Звуковой интерфейс | MME
Маршрут сигнала | External loopback (line-out - line-in)
Версия RMAA | 6.2.5
Фильтр 20 Гц - 20 кГц | ДА
Нормализация сигнала | ДА
Изменение уровня | -2.6 дБ / -2.6 дБ
Режим МОНО | НЕТ
Частота сигнала калибрации, Гц | 1000
Полярность | правильная/правильная

#### Общие результаты

Неравномерность АЧХ (в диапазоне 40 Гц - 15 кГц), дБ | +0.02, -0.12 | Отлично
Уровень шума, дБ (А) | -72.6 | Средне
Динамические диапазон, дБ (А) | 73.0 | Средне
Гармонические искажения, % | 0.022 | Хорошо
Гармонические искажения + шум, дБ(A) | -68.4 | Средне
Интермодуляционные искажения + шум, % | 0.053 | Хорошо
Взаимопроникновение каналов, дБ | -70.1 | Хорошо
Интермодуляции на 10 кГц, % | 0.053 | Хорошо
Общая оценка |  | Хорошо

#### Частотная характеристика

| Левый | Правый
От 20 Гц до 20 кГц, дБ | -0.55, +0.06 | -0.53, +0.02
От 40 Гц до 15 кГц, дБ | -0.12, +0.02 | -0.12, -0.02

#### Уровень шума

| Левый | Правый
Мощность RMS, дБ | -72.9 | -72.9
Мощность RMS, дБ (A) | -72.6 | -72.6
Пиковый уровень, дБ | -59.5 | -59.9
Смещение DC, % | +0.0 | +0.0

#### Динамический диапазон

| Левый | Правый
Динамический диапазон, дБ | +73.4 | +73.4
Динамический диапазон, дБ (А) | +73.0 | +73.0
Смещение DC, % | -0.00 | -0.00

#### Гармонические искажения + шум (-3 дБ)

| Левый | Правый
Гармонические искажения, % | +0.0223 | +0.0226
Гармонические искажения + шум , % | +0.0367 | +0.0371
Гармонические искажения + шум (A-взвеш.), % | +0.0380 | +0.0382

#### Интермодуляционные искажения

| Левый | Правый
Интермодуляционные искажения + шум, % | +0.0532 | +0.0533
Интермодуляционные искажения + шум (A-взвеш.), % | +0.0568 | +0.0570

#### Взаимопроникновение стереоканалов

| Левый | Правый
Проникновение на 100 Гц, дБ | -66 | -66
Проникновение на 1000 Гц, дБ | -70 | -68
Проникновение на 10000 Гц, дБ | -79 | -80

#### Интермодуляционные искажения (переменная частота)

| Левый | Правый
Интермодуляционные искажения + шум на 5000 Гц, | 0.0509 | 0.0512
Интермодуляционные искажения + шум на 10000 Гц, | 0.0545 | 0.0551
Интермодуляционные искажения + шум на 15000 Гц, | 0.0547 | 0.0545