### Отчет о тестировании в RightMark Audio Analyzer

Тестируемое устройство | Wave mapper
Режим работы | 16-bit, 44 kHz
Звуковой интерфейс | MME
Маршрут сигнала | External loopback (line-out - line-in)
Версия RMAA | 6.2.5
Фильтр 20 Гц - 20 кГц | ДА
Нормализация сигнала | ДА
Изменение уровня | -4.8 дБ / -4.8 дБ
Режим МОНО | НЕТ
Частота сигнала калибрации, Гц | 1000
Полярность | правильная/правильная

#### Общие результаты

Неравномерность АЧХ (в диапазоне 40 Гц - 15 кГц), дБ | +0.02, -0.04 | Отлично
Уровень шума, дБ (А) | -75.7 | Средне
Динамические диапазон, дБ (А) | 75.7 | Средне
Гармонические искажения, % | 0.0071 | Очень хорошо
Гармонические искажения + шум, дБ(A) | -69.5 | Средне
Интермодуляционные искажения + шум, % | 0.039 | Хорошо
Взаимопроникновение каналов, дБ | -71.6 | Хорошо
Интермодуляции на 10 кГц, % | 0.037 | Хорошо
Общая оценка |  | Хорошо

#### Частотная характеристика

| Левый | Правый
От 20 Гц до 20 кГц, дБ | -0.64, +0.02 | -0.63, +0.02
От 40 Гц до 15 кГц, дБ | -0.04, +0.02 | -0.04, +0.02

#### Уровень шума

| Левый | Правый
Мощность RMS, дБ | -76.1 | -76.1
Мощность RMS, дБ (A) | -75.7 | -75.7
Пиковый уровень, дБ | -64.3 | -64.3
Смещение DC, % | -0.0 | -0.0

#### Динамический диапазон

| Левый | Правый
Динамический диапазон, дБ | +76.0 | +76.2
Динамический диапазон, дБ (А) | +75.6 | +75.8
Смещение DC, % | -0.00 | -0.00

#### Гармонические искажения + шум (-3 дБ)

| Левый | Правый
Гармонические искажения, % | +0.0070 | +0.0071
Гармонические искажения + шум , % | +0.0323 | +0.0321
Гармонические искажения + шум (A-взвеш.), % | +0.0337 | +0.0335

#### Интермодуляционные искажения

| Левый | Правый
Интермодуляционные искажения + шум, % | +0.0394 | +0.0391
Интермодуляционные искажения + шум (A-взвеш.), % | +0.0407 | +0.0404

#### Взаимопроникновение стереоканалов

| Левый | Правый
Проникновение на 100 Гц, дБ | -69 | -69
Проникновение на 1000 Гц, дБ | -71 | -70
Проникновение на 10000 Гц, дБ | -80 | -80

#### Интермодуляционные искажения (переменная частота)

| Левый | Правый
Интермодуляционные искажения + шум на 5000 Гц, | 0.0361 | 0.0357
Интермодуляционные искажения + шум на 10000 Гц, | 0.0387 | 0.0380
Интермодуляционные искажения + шум на 15000 Гц, | 0.0375 | 0.0375