### Отчет о тестировании в RightMark Audio Analyzer

Тестируемое устройство | Wave mapper
Режим работы | 16-bit, 96 kHz
Звуковой интерфейс | MME
Маршрут сигнала | External loopback (line-out - line-in)
Версия RMAA | 6.2.5
Фильтр 20 Гц - 20 кГц | ДА
Нормализация сигнала | ДА
Изменение уровня | -1.0 дБ / -1.1 дБ
Режим МОНО | НЕТ
Частота сигнала калибрации, Гц | 1000
Полярность | правильная/правильная

#### Общие результаты

Неравномерность АЧХ (в диапазоне 40 Гц - 15 кГц), дБ | -0.02, -0.13 | Отлично
Уровень шума, дБ (А) | -75.0 | Средне
Динамические диапазон, дБ (А) | 75.2 | Средне
Гармонические искажения, % | 0.011 | Хорошо
Гармонические искажения + шум, дБ(A) | -68.6 | Средне
Интермодуляционные искажения + шум, % | 0.049 | Хорошо
Взаимопроникновение каналов, дБ | -70.2 | Хорошо
Интермодуляции на 10 кГц, % | 0.041 | Хорошо
Общая оценка |  | Хорошо

#### Частотная характеристика

| Левый | Правый
От 20 Гц до 20 кГц, дБ | -0.15, +0.08 | -0.19, -0.02
От 40 Гц до 15 кГц, дБ | -0.03, +0.08 | -0.13, -0.02

#### Уровень шума

| Левый | Правый
Мощность RMS, дБ | -74.3 | -74.5
Мощность RMS, дБ (A) | -74.8 | -75.1
Пиковый уровень, дБ | -56.1 | -56.5
Смещение DC, % | -0.0 | -0.0

#### Динамический диапазон

| Левый | Правый
Динамический диапазон, дБ | +74.3 | +74.4
Динамический диапазон, дБ (А) | +75.0 | +75.3
Смещение DC, % | -0.00 | -0.00

#### Гармонические искажения + шум (-3 дБ)

| Левый | Правый
Гармонические искажения, % | +0.0113 | +0.0112
Гармонические искажения + шум , % | +0.0409 | +0.0403
Гармонические искажения + шум (A-взвеш.), % | +0.0375 | +0.0368

#### Интермодуляционные искажения

| Левый | Правый
Интермодуляционные искажения + шум, % | +0.0494 | +0.0487
Интермодуляционные искажения + шум (A-взвеш.), % | +0.0461 | +0.0452

#### Взаимопроникновение стереоканалов

| Левый | Правый
Проникновение на 100 Гц, дБ | -64 | -61
Проникновение на 1000 Гц, дБ | -70 | -68
Проникновение на 10000 Гц, дБ | -72 | -72

#### Интермодуляционные искажения (переменная частота)

| Левый | Правый
Интермодуляционные искажения + шум на 5000 Гц, | 0.0386 | 0.0381
Интермодуляционные искажения + шум на 10000 Гц, | 0.0416 | 0.0410
Интермодуляционные искажения + шум на 15000 Гц, | 0.0423 | 0.0421