### Отчет о тестировании в RightMark Audio Analyzer

Тестируемое устройство | Wave mapper
Режим работы | 24-bit, 96 kHz
Звуковой интерфейс | MME
Маршрут сигнала | External loopback (line-out - line-in)
Версия RMAA | 6.2.5
Фильтр 20 Гц - 20 кГц | ДА
Нормализация сигнала | ДА
Изменение уровня | -5.1 дБ / -5.2 дБ
Режим МОНО | НЕТ
Частота сигнала калибрации, Гц | 1000
Полярность | правильная/правильная

#### Общие результаты

Неравномерность АЧХ (в диапазоне 40 Гц - 15 кГц), дБ | +0.04, -0.09 | Отлично
Уровень шума, дБ (А) | -76.3 | Средне
Динамические диапазон, дБ (А) | 78.1 | Средне
Гармонические искажения, % | 0.012 | Хорошо
Гармонические искажения + шум, дБ(A) | -71.3 | Средне
Интермодуляционные искажения + шум, % | 0.035 | Хорошо
Взаимопроникновение каналов, дБ | -71.0 | Хорошо
Интермодуляции на 10 кГц, % | 0.030 | Хорошо
Общая оценка |  | Хорошо

#### Частотная характеристика

| Левый | Правый
От 20 Гц до 20 кГц, дБ | -0.13, +0.04 | -0.17, -0.01
От 40 Гц до 15 кГц, дБ | -0.09, +0.04 | -0.13, -0.01

#### Уровень шума

| Левый | Правый
Мощность RMS, дБ | -76.1 | -76.1
Мощность RMS, дБ (A) | -76.3 | -76.3
Пиковый уровень, дБ | -60.7 | -60.7
Смещение DC, % | +0.0 | +0.0

#### Динамический диапазон

| Левый | Правый
Динамический диапазон, дБ | +77.1 | +77.1
Динамический диапазон, дБ (А) | +78.1 | +78.1
Смещение DC, % | -0.00 | -0.00

#### Гармонические искажения + шум (-3 дБ)

| Левый | Правый
Гармонические искажения, % | +0.0119 | +0.0120
Гармонические искажения + шум , % | +0.0288 | +0.0289
Гармонические искажения + шум (A-взвеш.), % | +0.0271 | +0.0273

#### Интермодуляционные искажения

| Левый | Правый
Интермодуляционные искажения + шум, % | +0.0352 | +0.0355
Интермодуляционные искажения + шум (A-взвеш.), % | +0.0355 | +0.0358

#### Взаимопроникновение стереоканалов

| Левый | Правый
Проникновение на 100 Гц, дБ | -65 | -65
Проникновение на 1000 Гц, дБ | -71 | -69
Проникновение на 10000 Гц, дБ | -79 | -78

#### Интермодуляционные искажения (переменная частота)

| Левый | Правый
Интермодуляционные искажения + шум на 5000 Гц, | 0.0313 | 0.0316
Интермодуляционные искажения + шум на 10000 Гц, | 0.0305 | 0.0304
Интермодуляционные искажения + шум на 15000 Гц, | 0.0296 | 0.0295