### Отчет о тестировании в RightMark Audio Analyzer

Тестируемое устройство | Wave mapper
Режим работы | 16-bit, 192 kHz
Звуковой интерфейс | MME
Маршрут сигнала | External loopback (line-out - line-in)
Версия RMAA | 6.2.5
Фильтр 20 Гц - 20 кГц | ДА
Нормализация сигнала | ДА
Изменение уровня | -1.1 дБ / -1.1 дБ
Режим МОНО | НЕТ
Частота сигнала калибрации, Гц | 1000
Полярность | правильная/правильная

#### Общие результаты

Неравномерность АЧХ (в диапазоне 40 Гц - 15 кГц), дБ | +0.10, +0.04 | Отлично
Уровень шума, дБ (А) | -69.9 | Средне
Динамические диапазон, дБ (А) | 69.9 | Средне
Гармонические искажения, % | 0.021 | Хорошо
Гармонические искажения + шум, дБ(A) | -63.7 | Плохо
Интермодуляционные искажения + шум, % | 0.087 | Хорошо
Взаимопроникновение каналов, дБ | -64.9 | Средне
Интермодуляции на 10 кГц, % | 0.069 | Хорошо
Общая оценка |  | Хорошо

#### Частотная характеристика

| Левый | Правый
От 20 Гц до 20 кГц, дБ | -1.16, +0.02 | -1.04, +0.10
От 40 Гц до 15 кГц, дБ | -0.04, +0.02 | +0.04, +0.10

#### Уровень шума

| Левый | Правый
Мощность RMS, дБ | -68.9 | -68.8
Мощность RMS, дБ (A) | -70.0 | -69.9
Пиковый уровень, дБ | -51.1 | -50.4
Смещение DC, % | +0.0 | +0.0

#### Динамический диапазон

| Левый | Правый
Динамический диапазон, дБ | +68.9 | +68.9
Динамический диапазон, дБ (А) | +69.9 | +69.9
Смещение DC, % | +0.00 | +0.00

#### Гармонические искажения + шум (-3 дБ)

| Левый | Правый
Гармонические искажения, % | +0.0213 | +0.0211
Гармонические искажения + шум , % | +0.0719 | +0.0718
Гармонические искажения + шум (A-взвеш.), % | +0.0656 | +0.0653

#### Интермодуляционные искажения

| Левый | Правый
Интермодуляционные искажения + шум, % | +0.0875 | +0.0866
Интермодуляционные искажения + шум (A-взвеш.), % | +0.0808 | +0.0800

#### Взаимопроникновение стереоканалов

| Левый | Правый
Проникновение на 100 Гц, дБ | -53 | -55
Проникновение на 1000 Гц, дБ | -64 | -64
Проникновение на 10000 Гц, дБ | -66 | -66

#### Интермодуляционные искажения (переменная частота)

| Левый | Правый
Интермодуляционные искажения + шум на 5000 Гц, | 0.0646 | 0.0646
Интермодуляционные искажения + шум на 10000 Гц, | 0.0703 | 0.0699
Интермодуляционные искажения + шум на 15000 Гц, | 0.0715 | 0.0718