### Отчет о тестировании в RightMark Audio Analyzer

Тестируемое устройство | Wave mapper
Режим работы | 24-bit, 192 kHz
Звуковой интерфейс | MME
Маршрут сигнала | External loopback (line-out - line-in)
Версия RMAA | 6.2.5
Фильтр 20 Гц - 20 кГц | ДА
Нормализация сигнала | ДА
Изменение уровня | -4.8 дБ / -4.8 дБ
Режим МОНО | НЕТ
Частота сигнала калибрации, Гц | 1000
Полярность | правильная/правильная

#### Общие результаты

Неравномерность АЧХ (в диапазоне 40 Гц - 15 кГц), дБ | +0.01, -0.07 | Отлично
Уровень шума, дБ (А) | -75.9 | Средне
Динамические диапазон, дБ (А) | 77.2 | Средне
Гармонические искажения, % | 0.016 | Хорошо
Гармонические искажения + шум, дБ(A) | -71.2 | Средне
Интермодуляционные искажения + шум, % | 0.039 | Хорошо
Взаимопроникновение каналов, дБ | -70.0 | Хорошо
Интермодуляции на 10 кГц, % | 0.038 | Хорошо
Общая оценка |  | Хорошо

#### Частотная характеристика

| Левый | Правый
От 20 Гц до 20 кГц, дБ | -0.29, +0.01 | -0.28, +0.02
От 40 Гц до 15 кГц, дБ | -0.07, +0.01 | -0.06, +0.02

#### Уровень шума

| Левый | Правый
Мощность RMS, дБ | -76.2 | -76.3
Мощность RMS, дБ (A) | -75.9 | -76.0
Пиковый уровень, дБ | -61.6 | -61.3
Смещение DC, % | -0.0 | -0.0

#### Динамический диапазон

| Левый | Правый
Динамический диапазон, дБ | +77.2 | +77.2
Динамический диапазон, дБ (А) | +77.1 | +77.3
Смещение DC, % | -0.00 | -0.00

#### Гармонические искажения + шум (-3 дБ)

| Левый | Правый
Гармонические искажения, % | +0.0160 | +0.0159
Гармонические искажения + шум , % | +0.0275 | +0.0273
Гармонические искажения + шум (A-взвеш.), % | +0.0276 | +0.0274

#### Интермодуляционные искажения

| Левый | Правый
Интермодуляционные искажения + шум, % | +0.0388 | +0.0385
Интермодуляционные искажения + шум (A-взвеш.), % | +0.0400 | +0.0397

#### Взаимопроникновение стереоканалов

| Левый | Правый
Проникновение на 100 Гц, дБ | -64 | -64
Проникновение на 1000 Гц, дБ | -69 | -69
Проникновение на 10000 Гц, дБ | -77 | -79

#### Интермодуляционные искажения (переменная частота)

| Левый | Правый
Интермодуляционные искажения + шум на 5000 Гц, | 0.0365 | 0.0363
Интермодуляционные искажения + шум на 10000 Гц, | 0.0384 | 0.0383
Интермодуляционные искажения + шум на 15000 Гц, | 0.0386 | 0.0384